                                                                                            Anexa la HCL nr.
___________________


INDICATORI TEHNICO – ECONOMICI – FAZA D.A.L.I.
DENUMIRE PROIECT
Reabilitare termică imobil, Intrarea Topologului, nr. 5, sc. A+B
AMPLASAMENT 
Municipiul Timişoara,  Intrarea Topologului, nr. 5, sc. A+B
TITULARUL INVESTIŢIEI
Primăria Municipiului Timişoara,






Bdul. C.D.Loga, nr.1

BENEFICIARUL INVESTIŢIEI
Asociaţia de proprietari, Intrarea Topologului, nr. 5, sc. A+B
NUMĂR PROIECT


161/4/2017
DATE TEHNICE




Anul construirii



1980
Regim de inălţime



S+P+4E
Număr apartamente



30
Suprafaţa construită


520,00 mp
Suprafaţa construită desfăşurată

2.438,80 mp
Aria utilă totală



1.978,71 mp

Sistemul constructiv



pereţi structurali din beton armat prefabricaţi 

INDICATORI VALORICI:
Valoarea totală a investiţiei conform devizului general, inclusiv T.V.A.: 
864.828,90 lei 
                                                                                                 Din care C+M:       746.933,47 lei      
INDICATORI MINIMALI, respectiv indicatori de performanță – elemente fizice/capacități fizice care să indice atingerea țintei obiectivului de investiții – și, după caz, calitativi, în conformitate cu standardele, normativele şi reglementările tehnice în vigoare:

· Scăderea anuală estimată a gazelor cu efect de seră (echivalent tone de CO2):    32,29 tone CO2
· Numărul gospodăriilor cu o clasificare mai bună a consumului de energie:        30
· Scăderea consumului anual de energie primară:


                135.025,70 kwh/an

· Scăderea consumului anual specific de energie pentru încălzire:

   75,90 kwh/m2/an

· Scăderea consumului anual specific de energie



   75,90 kwh/m2/an

INDICATORI LA FINALUL IMPLEMENTĂRII PROIECTULUI:

· Nivelul anual estimat al gazelor cu efect de seră (echivalent tone de CO2):         60,73 tone CO2
· Numărul gospodăriilor cu o clasificare mai bună a consumului de energie:        30
· Consumul anual de energie primară:


                                          272.754,71 kwh/an

· Consumul anual specific de energie pentru încălzire:

                              89,6 kwh/m2/an

· Consumul anual specific de energie



                             140,2 kwh/m2/an

PROIECTANT

SC EURODRAFT PROIECT DESIGN SRL

