                                                                                            Anexa la HCL nr.
____________________


INDICATORI TEHNICO – ECONOMICI – FAZA D.A.L.I.
DENUMIRE PROIECT
Reabilitare termică 3 blocuri ( Str. Cernăuţi, nr. 10,12,14) 
AMPLASAMENT 
Municipiul Timişoara,  Str. Cernăuţi, nr. 10,12,14 

TITULARUL INVESTIŢIEI
Primăria Municipiului Timişoara,






Bdul. C.D.Loga, nr.1

BENEFICIARUL INVESTIŢIEI
Asociaţia de proprietari, Str. Cernăuţi, nr. 10,12,14
NUMĂR PROIECT


161/2/2017
DATE TEHNICE




Anul construirii



1989
Regim de inălţime



S+P+4E
Număr apartamente



30
Suprafaţa construită


574,93 mp
Suprafaţa construită desfăşurată

2.808,61 mp
Aria utilă totală



2.401,47 mp

Sistemul constructiv



pereţi structurali din beton armat prefabricaţi 

INDICATORI VALORICI:
Valoarea totală a investiţiei conform devizului general, inclusiv T.V.A.: 
903.922,93 lei 
                                                                                                 Din care C+M:       780.739,26 lei      
INDICATORI MINIMALI, respectiv indicatori de performanță – elemente fizice/capacități fizice care să indice atingerea țintei obiectivului de investiții – și, după caz, calitativi, în conformitate cu standardele, normativele şi reglementările tehnice în vigoare:

· Scăderea anuală estimată a gazelor cu efect de seră (echivalent tone de CO2):    48,11 tone CO2
· Numărul gospodăriilor cu o clasificare mai bună a consumului de energie:        30
· Scăderea consumului anual de energie primară:


                274.584,54 kwh/an

· Scăderea consumului anual specific de energie pentru încălzire:

   111,10 kwh/m2/an

· Scăderea consumului anual specific de energie



   111,10 kwh/m2/an

INDICATORI LA FINALUL IMPLEMENTĂRII PROIECTULUI:

· Nivelul anual estimat al gazelor cu efect de seră (echivalent tone de CO2):         69,05 tone CO2
· Numărul gospodăriilor cu o clasificare mai bună a consumului de energie:        30
· Consumul anual de energie primară:


                                          407.796,71 kwh/an

· Consumul anual specific de energie pentru încălzire:

                               89,40 kwh/m2/an

· Consumul anual specific de energie



                              156,20 kwh/m2/an

PROIECTANT

SC EURODRAFT PROIECT DESIGN SRL

