                                                                                            Anexa  la HCL nr._____________________


INDICATORI TEHNICO – ECONOMICI – FAZA D.A.L.I.
DENUMIRE PROIECT
Reabilitare termică imobil, str. Burebista, nr. 8-12-14
AMPLASAMENT 
Municipiul Timişoara, str. Burebista, nr. 8-12-14
TITULARUL INVESTIŢIEI
Primăria Municipiului Timişoara,






Bdul. C.D.Loga, nr.1

BENEFICIARUL INVESTIŢIEI
Asociaţia de proprietari, str. Burebista, nr. 8-12-14
NUMĂR PROIECT


193/6/2017
DATE TEHNICE




Anul construirii



1979
Regim de inălţime



S+P+10
Număr apartamente



120
Suprafaţa construită


1327,52 mp
Suprafaţa construită desfăşurată

12302,13 mp
Aria utilă totală



8904,24 mp
Sistemul constructiv
pereţi structurali din panouri mari prefabricate în sistem ”fagure”.
INDICATORI VALORICI:
Valoarea totală a investiţiei conform devizului general, inclusiv T.V.A.: 
2.442.277,24 lei 
                                                                                                 Din care C+M:       2.113.243,31 lei      
INDICATORI MINIMALI, respectiv indicatori de performanță – elemente fizice/capacități fizice care să indice atingerea țintei obiectivului de investiții – și, după caz, calitativi, în conformitate cu standardele, normativele şi reglementările tehnice în vigoare:

· Scăderea anuală estimată a gazelor cu efect de seră (echivalent tone de CO2):    156,89 tone CO2
· Numărul gospodăriilor cu o clasificare mai bună a consumului de energie:         120
· Scăderea consumului anual de energie primară:


                 656. 079,30 kwh/an

· Scăderea consumului anual specific de energie pentru încălzire:

    89,10 kwh/m2/an

· Scăderea consumului anual specific de energie



    89,10 kwh/m2/an

INDICATORI LA FINALUL IMPLEMENTĂRII PROIECTULUI:

· Nivelul anual estimat al gazelor cu efect de seră (echivalent tone de CO2):         246,60 tone CO2
· Numărul gospodăriilor cu o clasificare mai bună a consumului de energie:        120
· Consumul anual de energie primară:


                                          1.109.072,71 kwh/an

· Consumul anual specific de energie pentru încălzire:

                             88,40 kwh/m2/an

· Consumul anual specific de energie



                             137,50 kwh/m2/an

PROIECTANT

SC EURODRAFT PROIECT DESIGN SRL

