                                                                                            Anexa  la HCL nr._____________________
INDICATORI TEHNICO – ECONOMICI – FAZA D.A.L.I.
DENUMIRE PROIECT
Reabilitare termică imobil, B-dul G-ral Dragalina, nr. 31-37
AMPLASAMENT 
Municipiul Timişoara, B-dul G-ral Dragalina, nr. 31-37
TITULARUL INVESTIŢIEI
Primăria Municipiului Timişoara,






Bdul. C.D.Loga, nr.1

BENEFICIARUL INVESTIŢIEI
Asociaţia de proprietari, B-dul G-ral Dragalina, nr. 31-37
NUMĂR PROIECT


193/3/2017
DATE TEHNICE




Anul construirii



1979
Regim de inălţime



S+P+8E 
Număr apartamente



144
Suprafaţa construită


             1081,25 mp
Suprafaţa construită desfăşurată

10694,29 mp
Aria utilă totală



7666,26 mp
Sistemul constructiv
pereţi structurali din panouri mari prefabricate în sistem ”fagure
INDICATORI VALORICI:
Valoarea totală a investiţiei conform devizului general, inclusiv T.V.A.: 
2.946.680,48 lei 
                                                                                                 Din care C+M:      2.565.308,85 lei      
INDICATORI MINIMALI, respectiv indicatori de performanță – elemente fizice/capacități fizice care să indice atingerea țintei obiectivului de investiții – și, după caz, calitativi, în conformitate cu standardele, normativele şi reglementările tehnice în vigoare:

· Scăderea anuală estimată a gazelor cu efect de seră (echivalent tone de CO2):    158,97 tone CO2
· Numărul gospodăriilor cu o clasificare mai bună a consumului de energie:         144

· Scăderea consumului anual de energie primară:


                 664.784,50 kwh/an

· Scăderea consumului anual specific de energie pentru încălzire:

    98,10 kwh/m2/an

· Scăderea consumului anual specific de energie



    98,10 kwh/m2/an

INDICATORI LA FINALUL IMPLEMENTĂRII PROIECTULUI:

· Nivelul anual estimat al gazelor cu efect de seră (echivalent tone de CO2):         248,18 tone CO2
· Numărul gospodăriilor cu o clasificare mai bună a consumului de energie:        144

· Consumul anual de energie primară:


                                          1.109.462,07 kwh/an

· Consumul anual specific de energie pentru încălzire:

                             88,70 kwh/m2/an

· Consumul anual specific de energie



                             150,60 kwh/m2/an

PROIECTANT

SC EURODRAFT PROIECT DESIGN SRL

