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INDICATORI TEHNICO – ECONOMICI – FAZA D.A.L.I.
DENUMIRE PROIECT
Reabilitare termică imobil, CL. CIRCUMVALATIUNII, NR. 20 BL.79/A
AMPLASAMENT 
Municipiul Timişoara, Calea Circumvalaţiunii, nr. 20 bl.79/A
TITULARUL INVESTIŢIEI
             Primăria Municipiului Timişoara,






Bdul. C.D.Loga, nr.1

BENEFICIARUL INVESTIŢIEI
Asociaţia de proprietari, Cl. Circumvalaţiunii, nr. 20 bl.79/A
NUMĂR PROIECT


 193/2/2017
DATE TEHNICE




Anul construirii



1982
Regim de inălţime



S+P+8E
Număr apartamente



54
Suprafaţa construită


             479,60 mp
Suprafaţa construită desfăşurată

4411,41 mp
Aria utilă totală



3646,60 mp
Sistemul constructiv
pereţi structurali din panouri mari prefabricate în sistem ”fagure”.
INDICATORI VALORICI:
Valoarea totală a investiţiei conform devizului general, inclusiv T.V.A.: 
896.590,74 lei 
                                                                                                 Din care C+M:      771.148,25 lei      
INDICATORI MINIMALI, respectiv indicatori de performanță – elemente fizice/capacități fizice care să indice atingerea țintei obiectivului de investiții – și, după caz, calitativi, în conformitate cu standardele, normativele şi reglementările tehnice în vigoare:

· Scăderea anuală estimată a gazelor cu efect de seră (echivalent tone de CO2):    65,68 tone CO2
· Numărul gospodăriilor cu o clasificare mai bună a consumului de energie:         54
· Scăderea consumului anual de energie primară:


                 374.840,72 kwh/an

· Scăderea consumului anual specific de energie pentru încălzire:

    95,30 kwh/m2/an

· Scăderea consumului anual specific de energie



    95,30 kwh/m2/an

INDICATORI LA FINALUL IMPLEMENTĂRII PROIECTULUI:

· Nivelul anual estimat al gazelor cu efect de seră (echivalent tone de CO2):         99,83 tone CO2
· Numărul gospodăriilor cu o clasificare mai bună a consumului de energie:        54
· Consumul anual de energie primară:


                                          591.560,58 kwh/an

· Consumul anual specific de energie pentru încălzire:

                             89,50 kwh/m2/an

· Consumul anual specific de energie



                             141,60 kwh/m2/an

PROIECTANT

SC EURODRAFT PROIECT DESIGN SRL

