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[bookmark: _GoBack]DENUMIRE PROIECT	Reabilitare termică bloc, Str. Măgura,  nr.6, bl. 44, sc.A+B
AMPLASAMENT 	Municipiul Timişoara, Str. Măgura,  nr.6, bl. 44, sc.A+B

TITULARUL INVESTIŢIEI	Primăria Municipiului Timişoara,
					Bdul. C.D.Loga, nr.1
BENEFICIARUL INVESTIŢIEI	Asociaţia de proprietari Str. Măgura,  nr.6, bl. 44, sc.A+B

NUMĂR PROIECT			148/2015

DATE TEHNICE				
Anul construirii				1980
Regim de inălţime				S+P+4E
Număr apartamente				30
Suprafaţa construită			537  mp
Suprafaţa construită desfăşurată		2440  mp
Sistemul constructiv				pereţi structurali din beton armat prefabricat tristrat


INDICATORI VALORICI:
Valoarea totală a investiţiei conform devizului general, inclusiv T.V.A.: 	591.078,58  lei 
                                                                                                 Din care C+M:       503.458,01  lei      
			  
INDICATORI MINIMALI, respectiv indicatori de performanță – elemente fizice/capacități fizice care să indice atingerea țintei obiectivului de investiții – și, după caz, calitativi, în conformitate cu standardele, normativele şi reglementările tehnice în vigoare:
1. Scăderea anuală estimată a gazelor cu efect de seră (echivalent tone de CO2):    33,38 tone CO2
1. Numărul gospodăriilor cu o clasificare mai bună a consumului de energie:        30
1. Scăderea consumului anual de energie primară:			                 139.572,78 kwh/an
1. Scăderea consumului anual specific de energie pentru încălzire:		      81,62 kwh/m2/an
1. Scăderea consumului anual specific de energie				     81,62 kwh/m2/an
			  
INDICATORI LA FINALUL IMPLEMENTĂRII PROIECTULUI:
1. Nivelul anual estimat al gazelor cu efect de seră (echivalent tone de CO2):         57,03 tone CO2
1. Numărul gospodăriilor cu o clasificare mai bună a consumului de energie:        30
1. Consumul anual de energie primară:			                                          256.555,30 kwh/an
1. Consumul anual specific de energie pentru încălzire:				           84,58 kwh/m2/an
1. Consumul anual specific de energie				                                 136,91 kwh/m2/an


		                  
PROIECTANT
SC EURODRAFT SRL
