Anexa HCL  nr............. din.............

PRINCIPALII INDICATORI TEHNICO-ECONOMICI AI INVESTIŢIEI

,,Modernizare şi extindere b-dul Sudului”
Studiul de fezabilitate întocmit de S.C. PATH ’S ROUT S.R.L., aferent obiectivului de investiţii ,,Modernizare şi extindere b-dul Sudului”, conform contractului de proiectare nr. 36 din data de 07.04.2009 are principalii indicatori tehnico - economici ai investiţiei :

Durata de realizare a investiţiei:


12 luni

Varianta cu investiţie medie:
Valoare de investitie (INV) 



41.563,772 mii lei (inclusiv TVA)  

Din care constructii montaj C+M


31.597,985 mii lei (inclusiv TVA)  

Capacităţi:
· Lungimea stradă cu 4 benzi de circulaţie

2.060 m
· Lungime stradă cu 2 benzi de circulaţie
 
530 m
· Suprafața carosabilă



38.181 mp

· Suprafaţă trotuare 



11.655 mp

· Suprafaţă piste ciclişti



5.300 mp
· Reţele alimentare cu apă 



2.330 m

· Conducte de canalizare



2.330 m

· Reţea de contact troleibus


1.650m

· Canalizaţie subterană pentru reţele de telecomunicaţii 3.150m

· Suprafaţa de teren necesară a fi achiziţionată 
20.300mp
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