	[image: ]
	ROMÂNIA

JUDEŢUL TIMIŞ
MUNICIPIUL TIMIŞOARA
DIRECTIA GENERALĂ DE URBANISM ŞI DEZVOLTARE URBANĂ
BIROU AVIZARE CONFORMITATI PUG/PUD/PUZ
Bd. Constantin Diaconovici Loga, nr. 1, 300030, tel/fax +40 256 408341
e-mail:institutiaarhitectuluisef@primariatm.ro, internet:www.primariatm.ro



UR2018-007735/15.05.2018




RAPORT DE SPECIALITATE
privind modificare Plan Urbanistic Zonal nr. 104/27.03.2007
„Zonă de locuințe cu funcțiuni complementare” 
extravilan Timişoara, vestul aeroportului utilitar CIOCA


Având în vedere Expunerea de motive nr. UR2018-007735/14.05.2018 a Primarului Municipiului Timişoara şi Proiectul de hotărâre privind modificare Plan Urbanistic Zonal „Zonă de locuințe cu funcțiuni complementare” extravilan Timişoara, vestul aeroportului utilitar CIOCA, prin care se propune ca zona de implantare a clădirilor să fie retrasă faţă de limitele laterale conform RLU, respectiv Cod Civil, de 2,00 m, pentru parcelele din PUZ cu nr. 35, 44, 52 , 62.
Facem următoarele precizări:
Având în vedere solicitarea înregistrată cu nr. UR2018-007735/11.05.2018  privind modificare Plan Urbanistic Zonal „Zonă de locuințe cu funcțiuni complementare” extravilan Timişoara, vestul aeroportului utilitar CIOCA
Ţinând cont de Avizul favorabil al  Arhitectului Şef al CJT nr. 105/21.11.2006, precum şi de adresa Agenţiei pentru Protecţia Mediului cu nr. 4501/21.08.2006;
Având în vedere prevederile Certificatului de Urbanism nr. 3386 din 27.06.2005, prelungit până în 26.06.2007;

Supunem Comisiilor din cadrul Consiliului Local al Municipiului Timişoara analizarea documentaţiei modificare Plan Urbanistic Zonal „Zonă de locuințe cu funcțiuni complementare” extravilan Timişoara, vestul aeroportului utilitar CIOCA, 
Planul Urbanistic Zonal „Zonă de locuințe cu funcțiuni complementare” extravilan Timişoara, vestul aeroportului utilitar CIOCA, este elaborat de proiectantul SC ATELIER TREI SRL, proiect nr. 23/2005, la cererea POPOVICI DORIN IOAN GHEORGHE.
Zona studiată în cadrul documentatiei PUZ - „Zonă de locuințe cu funcțiuni complementare”,  Timișoara este situată intre Calea Torontalului- ca limita estica, str. Ovidiu Balea- ca limita sudica, calea ferata Timisoara – Arad – ca limita vestica si Parcul industrial Torontalului la limita de nord, arabil extravilan municipiul Timişoara, CF nr. 142169 –Timişoara, top A 715/1/14, S=63.300 mp și top A 713/3, S=8.200 mp, în suprafaţă totală de 71.500mp, cuprins în PUG aprobat prin HCL nr. 157/2002 extravilan. Regim de înălţime maxim şi POT maxim conform planșei de reglementări urbanstice cu nr. 23 A02., spatii verzi conform legislatiei in vigoare. Zona studiată a evoluat în ultimii ani din zonă cu caracter agricol, în zonă destinată extinderii zonei rezidenţiale cu funcţiuni complementare si in zona destinata serviciilor. Zona a devenit atractiva din punct de vedere imobiliar, odata cu dezvoltarea unor obiective economice importante in vecinatate (sediul Coca –Cola, cateva sedii ale unor firme private,Piata de gros Mehala). 
Terenul reglementat este situat în partea de NORD-VEST a municipiului Timişoara, în extravilan și se învecinează cu: DE 715/1/8 la nord, HC-613 la vest, DE 713/4  si HC –714-5/1 la sud altă parcelă proprietate particulară ( A715/1/13) la est. Zona studiată este accesibilă de pe drumul de exploatare din nordul aeroportului utilitar, drum ce debuseaza din Calea Torontalului. Toţi indicii urbanistici ramân neschimbaţi: regim de inaltime max. admis D+P – D+P+1E+M, POTmax = 35%, CUTmax=1,5. 
În urma aprobării prin HCL 104/27.03.2007 a PUZ – ”Zonă de locuințe cu functiuni complementare”, extravilan Timişoara, vestul aeroportului utilitar CIOCA de către elaboratorul SC Atelier TREI SRL, la comanda iniţiatorului Dorin Ioan Gheorghe Popovici , acesta a produs următoarele efecte:
- terenul a fost parcelat conform PUZ, fiind împărţit în 62 de parcele individuale, din care 2 destinate pentru spaţii verzi,
- suprafaţa pentru drumuri a fost cedată Primăriei şi au fost date denumiri străzilor nou create : str. Maria Dogaru, str. Petru Bandu, str. Jecza Peter, str. Corneliu Ursu, str. Alexandru Jebeleanu
- au fost amenajate drumuri temporare prin pietruire, s-au introdus utilităţi publice (apă, canal, curent, gaz)
- pe parcelele din cadrul PUZ s-au eliberat de către Primăria Municipiului Timişoara un număr de 13 Autorizaţii de Construire (AC nr. 560/26.04.2018, AC nr. 559/26.04.2018, AC nr. 635/10.05.2018, AC nr. 338/10.05.2018, AC nr. 216/27.02.2018, AC nr. 951/14.07.2015, AC nr. 1295/25.09.2017, AC nr. 984/02.08.2017, AC nr. 819/03.07.2017, AC nr. 1438/08.11.2016, AC. Nr. 944/27.07.2016, AC nr. 1666/30.10.2015, AC nr. 390/06.04.2012).
Ulterior aprobării prin HCL 104/27.03.2007 a PUZ - „Zonă de locuințe cu funcțiuni complementare”,  extravilan Timișoara, vestul aeroportului CIOCA, s-a constatat o necorelare între partea scrisă a documentației, respectiv Regulamentul Local de Urbanism atașat PUZ și planșa de reglementări urbanstice cu nr. 23 A02, astfel:
- la pag. 20 din RLU se prevede la art. 3.1.3. - Amplasarea în interiorul parcelei, “pct. a) Amplasarea construcţiilor faţă de limitele laterale ale parcelei” - În cazul în care clădirile de locuit sunt cuplate sau izolate, distanţa acestora faţă de proprietăţile învecinate va fi de minimum 1,90 m pentru clădirile D+P, D+P+M sau D+ P+E+M.
-  în planşa de Reglementări Urbanistice 23 A02, pentru parcelele care formează vechea limită nord-estică a parcelei supusă PUZ, respectiv parcelele cu nr. 35,44,52,62 cu parcela A715/1/13 ( pe care a fost elaborat şi aprobat PUZ Zona Rezidenţială şi Spaţii Comerciale, elaborator sc Arhinova srl, iniţiator Buga Viorel, aprobat prin HCL 374/25.07.2006) apare o retragere de 5 m de la limita laterală.	
Astfel, pentru parcelele nr. 35,44,52,62 distanţa construcţiilor faţă de limita laterală apare ca 5 m în planşa Reglementări Urbanistice 23 A02 şi 1,90 m în Regulament, situaţie ce trebuie corectată prin documentaţia de faţă.
Având în vedere că retragerea de 5 m din limita laterală pentru aceste parcele nu se justifică şi poate împiedica edificarea în mod corect a acestor parcele în condiţii similare cu celelalte parcele din cadrul PUZ aprobat, se propune :
Pentru parcelele cu nr. 35, 44, 52 , 62 zona de implantare a clădirilor va avea retragerea faţă de limitele laterale conform RLU, respectiv Cod Civil, de 2,00 m.
Toţi ceilalţi indici urbanistici ( POT, CUT , regim înalţime etc.) ramân neschimbaţi.

Prin prezenta documentație privind modificare Plan Urbanistic Zonal nr. 104/27.03.2007 - „Zonă de locuințe cu funcțiuni complementare” extravilan Timişoara, vestul aeroportului utilitar CIOCA, nu se încalcă prevederile OUG nr. 114/2007 privind modificarea si completarea OUG nr. 195/2005, privind protecţia mediului.
Prin prezentul Plan Urbanistic Zonal - „Zonă de locuințe cu funcțiuni complementare” extravilan Timişoara, vestul aeroportului utilitar CIOCA, se propune pentru parcelele din PUZ cu nr. 35, 44, 52 , 62 zona de implantare a clădirilor va avea retragerea faţă de limitele laterale conform RLU, respectiv Cod Civil, de 2,00 m.

PROPUNEM:

1. Se stabilesc modificările aduse la documentația de bază și anume: pentru parcelele cu nr. 35, 44, 52 , 62 zona de implantare a clădirilor va avea retragerea faţă de limitele laterale conform RLU, respectiv Cod Civil, de 2,00 m. 
Toţi ceilalţi indici urbanistici ( POT, CUT , regim înalţime etc.) ramân neschimbaţi.
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