                                                                                            Anexa 1 la HCL nr.
___________________


INDICATORI TEHNICO – ECONOMICI – FAZA D.A.L.I.
DENUMIRE PROIECT
Reabilitare termică imobil, Aleea Săgeţii, nr. 5, sc. A+B
AMPLASAMENT 
Municipiul Timişoara, Aleea Săgeţii, nr. 5, sc. A+B
TITULARUL INVESTIŢIEI
Primăria Municipiului Timişoara,






Bdul. C.D.Loga, nr.1

BENEFICIARUL INVESTIŢIEI
Asociaţia de proprietari, Aleea Săgeţii, nr. 5, sc. A+B
NUMĂR PROIECT


132/5/2017
DATE TEHNICE




Anul construirii



1976
Regim de inălţime



S+P+4 
Număr apartamente



30
Suprafaţa construită


365,10 mp
Suprafaţa construită desfăşurată

1.825,50 mp
Sistemul constructiv



pereţi structurali din beton armat prefabricaţi 
INDICATORI VALORICI:
Valoarea totală a investiţiei conform devizului general, inclusiv T.V.A.: 
523.857,60 lei 
                                                                                                 Din care C+M:       448.048,74 lei      
INDICATORI MINIMALI, respectiv indicatori de performanță – elemente fizice/capacități fizice care să indice atingerea țintei obiectivului de investiții – și, după caz, calitativi, în conformitate cu standardele, normativele şi reglementările tehnice în vigoare:

· Scăderea anuală estimată a gazelor cu efect de seră (echivalent tone de CO2):     37,34  tone CO2
· Numărul gospodăriilor cu o clasificare mai bună a consumului de energie:         30

· Scăderea consumului anual de energie primară:


                  213.078,77 kwh/an

· Scăderea consumului anual specific de energie pentru încălzire:

     117,10 kwh/m2/an

· Scăderea consumului anual specific de energie



     117,10 kwh/m2/an

INDICATORI LA FINALUL IMPLEMENTĂRII PROIECTULUI:

· Nivelul anual estimat al gazelor cu efect de seră (echivalent tone de CO2):         49,05 tone CO2
· Numărul gospodăriilor cu o clasificare mai bună a consumului de energie:        30

· Consumul anual de energie primară:


                                       290.047,59 kwh/an

· Consumul anual specific de energie pentru încălzire:

                               89,40 kwh/m2/an

· Consumul anual specific de energie



                             150,6 kwh/m2/an

PROIECTANT

SC EURODRAFT PROIECT DESIGN SRL

