                                                                                            Anexa 1 la HCL nr.
____________________


INDICATORI TEHNICO – ECONOMICI – FAZA D.A.L.I.
DENUMIRE PROIECT
Reabilitare termică imobil, Str. Harniciei, nr. 3, sc. A+B+C
AMPLASAMENT 
Municipiul Timişoara, Str. Harniciei, nr. 3, sc. A+B+C
TITULARUL INVESTIŢIEI
Primăria Municipiului Timişoara,






Bdul. C.D.Loga, nr.1

BENEFICIARUL INVESTIŢIEI
Asociaţia de proprietari, Str. Harniciei, nr. 3, sc. A+B+C
NUMĂR PROIECT


132/4/2017
DATE TEHNICE




Anul construirii



1969
Regim de inălţime



S+P+4 
Număr apartamente



60
Suprafaţa construită


651,60 mp
Suprafaţa construită desfăşurată

3.258,00 mp
Sistemul constructiv



pereţi structurali din beton armat prefabricaţi 
INDICATORI VALORICI:
Valoarea totală a investiţiei conform devizului general, inclusiv T.V.A.: 
903.904,13 lei 
                                                                                                 Din care C+M:       777.320,65 lei      
INDICATORI MINIMALI, respectiv indicatori de performanță – elemente fizice/capacități fizice care să indice atingerea țintei obiectivului de investiții – și, după caz, calitativi, în conformitate cu standardele, normativele şi reglementările tehnice în vigoare:

· Scăderea anuală estimată a gazelor cu efect de seră (echivalent tone de CO2):    54,59 tone CO2
· Numărul gospodăriilor cu o clasificare mai bună a consumului de energie:        60

· Scăderea consumului anual de energie primară:


                311.523,74 kwh/an

· Scăderea consumului anual specific de energie pentru încălzire:

   101,90 kwh/m2/an

· Scăderea consumului anual specific de energie



   101,90 kwh/m2/an

INDICATORI LA FINALUL IMPLEMENTĂRII PROIECTULUI:

· Nivelul anual estimat al gazelor cu efect de seră (echivalent tone de CO2):         88,13 tone CO2
· Numărul gospodăriilor cu o clasificare mai bună a consumului de energie:        60

· Consumul anual de energie primară:


                                          520.018,85 kwh/an

· Consumul anual specific de energie pentru încălzire:

                               89,9 kwh/m2/an

· Consumul anual specific de energie



                             161,3 kwh/m2/an

PROIECTANT

SC EURODRAFT PROIECT DESIGN SRL

