								
                                                                                          Anexa 1 la HCL nr.  ______________________
  											
		INDICATORI TEHNICO – ECONOMICI – FAZA D.A.L.I.

DENUMIRE PROIECT	Reabilitare termică imobil, Intrarea Pogonici, nr. 2, sc. A+B

AMPLASAMENT 	Municipiul Timişoara, Intrarea Pogonici, nr. 2, sc. A+B

TITULARUL INVESTIŢIEI	Primăria Municipiului Timişoara,
					Bdul. C.D.Loga, nr.1

BENEFICIARUL INVESTIŢIEI	Asociaţia de proprietari, Intrarea Pogonici, nr. 2, sc. A+B 

NUMĂR PROIECT			132/1/2017

DATE TEHNICE				
Anul construirii				1978
Regim de inălţime				S+P+4
Număr apartamente				31
Suprafaţa construită			455,00 mp
Suprafaţa construită desfăşurată		2.275,00 mp
Sistemul constructiv				pereţi structurali din beton armat prefabricaţi 


INDICATORI VALORICI:
Valoarea totală a investiţiei conform devizului general, inclusiv T.V.A.: 	631.220,19 lei 
                                                                                                 Din care C+M:       543.505,91 lei      
			  

INDICATORI MINIMALI, respectiv indicatori de performanță – elemente fizice/capacități fizice care să indice atingerea țintei obiectivului de investiții – și, după caz, calitativi, în conformitate cu standardele, normativele şi reglementările tehnice în vigoare:
1. Scăderea anuală estimată a gazelor cu efect de seră (echivalent tone de CO2):    43,56 tone CO2
1. Numărul gospodăriilor cu o clasificare mai bună a consumului de energie:        31
1. Scăderea consumului anual de energie primară:			                248.569,01 kwh/an
1. Scăderea consumului anual specific de energie pentru încălzire:		   110,30 kwh/m2/an
1. Scăderea consumului anual specific de energie				   110,30 kwh/m2/an
			  
INDICATORI LA FINALUL IMPLEMENTĂRII PROIECTULUI:
1. Nivelul anual estimat al gazelor cu efect de seră (echivalent tone de CO2):         56,68 tone CO2
1. Numărul gospodăriilor cu o clasificare mai bună a consumului de energie:        31
1. Consumul anual de energie primară:			                                          336.005,67 kwh/an
1. Consumul anual specific de energie pentru încălzire:		                               89,6 kwh/m2/an
1. Consumul anual specific de energie				                             140,3 kwh/m2/an
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