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INDICATORI TEHNICO – ECONOMICI – FAZA D.A.L.I.

DENUMIRE PROIECT
" Cresterea eficientei energetice prin reabilitare constructii si instalatii la Spitalul Clinic nr.4. V.Babes Timişoara la corpurile C2-7 din CF- respectiv corpurile Administrativ, Laboratoare, Spital TBC, Spital Infectioase I si II si Spalatorie, Farmacie, Atelier, Centrala Termica"
AMPLASAMENT 
str. Gh.Adam, nr.13,Timisoara, judeţul Timis
TITULARUL INVESTIŢIEI
Municipiul Timişoara, B-dul. C.D. Loga, nr. 1, Timişoara,
BENEFICIARUL INVESTIŢIEI
Spitalul Clinic nr.4. V.Babes Timişoara, str. Gh.Adam 





             nr.13,Timisoara
NUMĂR PROIECT


171_131/12/2017
DATE TEHNICE




Corp C2- Administrativ, regim de inaltime: S+P+1E, suprafata desfasurata existenta 942 mp, suprafata desfasurata propusa 942 mp
Corp C3 – Laboratoare, regim de inaltime:  P+2E, suprafata desfasurata existenta1329 mp, suprafata desfasurata propusa 1329 mp
Corp C4 - Spital TBC, regim de inaltime:  P+2E, suprafata desfasurata existenta 2334 mp, suprafata desfasurata propusa 2415,48 mp.
Corp C5 - Spital Infectioase I, regim de inaltime S+P+1E, suprafata desfasurata existenta 2280 mp, suprafata desfasurata propusa 2510,55 mp
Copr C6 - Spital Infectioase II, regim de inaltime: S+P+2E, suprafata desfasurata existenta 2803 mp, suprafata desfasurata propusa 2803 mp
C7 - Spalatorie, Farmacie, Atelier, Centrala Termica, regim de inaltime: P, suprafata desfasurata existenta 715 mp, suprafata desfasurata propusa 715 mp.

NUMĂRUL CLĂDIRILOR CARE BENEFICIAZĂ 

DE MĂSURI DE CRESTERE A EFICIENTEI  ENERGETICE:   6 clădiri 
INDICATORI MAXIMALI:

Valoarea totală a investiţiei conform devizului general, inclusiv T.V.A.: 
12.392.985,55 lei
                                                                                                 din care C+M:          9.788.942,19 lei
INDICATORI MINIMALI

- la finalul implementarii proiectului este atins un nivel de min.10,6 % din consumul total de energie primara care este realizat din surse regenerabile de energie ( la nivel de proiect)

- indicatori de proiect 

Corp C2 – Administrativ

[image: image1.emf]Indicatorii de realizare/de proiect dupa implementarea măsurilor de cre

ș

tere a eficien

ț

ei energetice (utilizand RES)

Valoare %

Scăderea anuală estimată a gazelor 

cu efect de seră

[echivalent to CO2/an ]

52,06 13,96 38,11 73,19%

Scăderea consumului anual de 

energie primară

[kWh/an]

334.551,86 70.132,06 264.419,80 79,04%

Scăderea consumului anual specific 

de energie primară pentru încălzire din 

surse neregenerabile

[kWh/m2/an]

402,48 82,60 319,88 79,48%

Scăderea consumului anual de 

energie finală din surse neregenerabile

[tep]

23,062 4,34 18,72 81,18%

Indicatorii de realizare/ de proiect dupa implementarea măsurilor de cre

ș

tere a eficien

ț

ei energetice (fara utilizare RES)

Valoare %

Scăderea anuală estimată a gazelor 

cu efect de seră

[echivalent to CO2/an ]

52,06 19,38 32,68 62,77%

Scăderea consumului anual de 

energie primară

[kWh/an]

334.551,86 111.432,99 223.118,87 66,69%

Scăderea consumului anual specific 

de energie primară pentru încălzire din 

surse neregenerabile

[kWh/m2/an]

402,48 129,40 273,08 67,85%

Scăderea consumului anual de 

energie finală din surse neregenerabile

[tep]

23,062 7,73

15,33 66,48%

Indicator 

Valoarea 

indicatorului la 

începutul 

implementării 

proiectului

Valoarea 

indicatorului la 

finalul 

implementării 

proiectului 

Valoarea 

indicatorului la 

începutul 

implementării 

proiectului

Indicator 

Reducere

Indicatori de realizare/ de proiect

Reducere

Indicatori de realizare/ de proiect

Valoarea 

indicatorului la 

finalul 

implementării 

proiectului 


Corp C3 – Laboratoare

[image: image2.emf]Indicatorii de realizare/de proiect dupa implementarea măsurilor de cre

ș

tere a eficien

ț

ei energetice (utilizand RES)

Valoare %

Scăderea anuală estimată a gazelor 

cu efect de seră

[echivalent to CO2/an ]

93,22 23,25 69,97 75,06%

Scăderea consumului anual de 

energie primară

[kWh/an]

405.253,57 116.321,06 288.932,50 71,30%

Scăderea consumului anual specific 

de energie primară pentru încălzire 

din surse neregenerabile

[kWh/m2/an]

251,55 70,53 181,02 71,96%

Scăderea consumului anual de 

energie finală din surse 

neregenerabile

[tep]

27,051 7,09 19,96 73,79%

Indicatorii de realizare/ de proiect dupa implementarea măsurilor de cre

ș

tere a eficien

ț

ei energetice (fara utilizare RES)

Valoare %

Scăderea anuală estimată a gazelor 

cu efect de seră

[echivalent to CO2/an ]

93,22 34,70 58,52 62,77%

Scăderea consumului anual de 

energie primară

[kWh/an]

405.253,57 190.271,97 214.981,59 53,05%

Scăderea consumului anual specific 

de energie primară pentru încălzire 

din surse neregenerabile

[kWh/m2/an]

251,55 117,33 134,22 53,36%

Scăderea consumului anual de 

energie finală din surse 

neregenerabile

[tep]

27,051 13,16

13,89 51,34%

Indicator 

Valoarea 

indicatorului la 

începutul 

implementării 

proiectului

Valoarea 

indicatorului la finalul 

implementării 

proiectului 

Valoarea 

indicatorului la 

începutul 

implementării 

proiectului

Indicator 

Reducere

Indicatori de realizare/ de proiect

Reducere

Indicatori de realizare/ de proiect

Valoarea 

indicatorului la finalul 

implementării 

proiectului 


Corp C4 - Spital TBC

[image: image3.emf]Indicatorii de realizare/de proiect dupa implementarea măsurilor de cre

ș

tere a eficien

ț

ei energetice (utilizand RES)

Valoare %

Scăderea anuală estimată a gazelor 

cu efect de seră

[echivalent to CO2/an ]

119,83 32,43 87,40 72,93%

Scăderea consumului anual de 

energie primară

[kWh/an]

997.837,39 167.104,92 830.732,47 83,25%

Scăderea consumului anual specific 

de energie primară pentru încălzire 

din surse neregenerabile

[kWh/m2/an]

347,49 44,38 303,11 87,23%

Scăderea consumului anual de 

energie finală din surse 

neregenerabile

[tep]

69,827 9,99 59,84 85,69%

Indicatorii de realizare/ de proiect dupa implementarea măsurilor de cre

ș

tere a eficien

ț

ei energetice (fara utilizare RES)

Valoare %

Scăderea anuală estimată a gazelor 

cu efect de seră

[echivalent to CO2/an ]

119,83 44,61 75,22 62,77%

Scăderea consumului anual de 

energie primară

[kWh/an]

997.837,39 262.162,20 735.675,19 73,73%

Scăderea consumului anual specific 

de energie primară pentru încălzire 

din surse neregenerabile

[kWh/m2/an]

347,49 79,48 268,01 77,13%

Scăderea consumului anual de 

energie finală din surse 

neregenerabile

[tep]

69,827 17,80

52,03 74,51%

Indicator 

Valoarea 

indicatorului la 

începutul 

implementării 

proiectului

Valoarea 

indicatorului la 

finalul 

implementării 

proiectului 

Valoarea 

indicatorului la 

începutul 

implementării 

proiectului

Indicator 

Reducere

Indicatori de realizare/ de proiect

Reducere

Indicatori de realizare/ de proiect

Valoarea 

indicatorului la 

finalul 

implementării 

proiectului 


Corp C5 - Spital Infectioase I
[image: image4.emf]Indicatorii de realizare/de proiect dupa implementarea măsurilor de cre

ș

tere a eficien

ț

ei energetice (utilizand RES)

Valoare %

Scăderea anuală estimată a gazelor 

cu efect de seră

[echivalent to CO2/an ]

117,66 31,46 86,20 73,26%

Scăderea consumului anual de 

energie primară

[kWh/an]

1.045.316,89 158.121,38 887.195,51 84,87%

Scăderea consumului anual specific 

de energie primară pentru încălzire din 

surse neregenerabile

[kWh/m2/an]

341,64 83,50 258,14 75,56%

Scăderea consumului anual de 

energie finală din surse neregenerabile

[tep]

76,782 9,78 67,01 87,27%

Indicatorii de realizare/ de proiect dupa implementarea măsurilor de cre

ș

tere a eficien

ț

ei energetice (fara utilizare RES)

Valoare %

Scăderea anuală estimată a gazelor 

cu efect de seră

[echivalent to CO2/an ]

117,66 43,80 73,86 62,77%

Scăderea consumului anual de 

energie primară

[kWh/an]

1.045.316,89 251.454,69 793.862,20 75,94%

Scăderea consumului anual specific 

de energie primară pentru încălzire din 

surse neregenerabile

[kWh/m2/an]

341,64 130,30 211,34 61,86%

Scăderea consumului anual de 

energie finală din surse neregenerabile

[tep]

76,782 17,44

59,34 77,29%

Indicator 

Valoarea 

indicatorului la 

începutul 

implementării 

proiectului

Valoarea 

indicatorului la 

finalul 

implementării 

proiectului 

Valoarea 

indicatorului la 

începutul 

implementării 

proiectului

Indicator 

Reducere

Indicatori de realizare/ de proiect

Reducere

Indicatori de realizare/ de proiect

Valoarea 

indicatorului la 

finalul 

implementării 

proiectului 


Corp C6 - Spital Infectioase II

[image: image5.emf]Indicatorii de realizare/de proiect dupa implementarea măsurilor de cre

ș

tere a eficien

ț

ei energetice (utilizand RES)

Valoare %

Scăderea anuală estimată a gazelor 

cu efect de seră

[echivalent to CO2/an ]

122,05 43,88 78,16 64,04%

Scăderea consumului anual de 

energie primară

[kWh/an]

959.075,54 223.366,49 735.709,05 76,71%

Scăderea consumului anual specific 

de energie primară pentru încălzire din 

surse neregenerabile

[kWh/m2/an]

314,61 44,38 270,23 85,89%

Scăderea consumului anual de 

energie finală din surse neregenerabile

[tep]

66,913 13,39 53,52 79,99%

Indicatorii de realizare/ de proiect dupa implementarea măsurilor de cre

ș

tere a eficien

ț

ei energetice (fara utilizare RES)

Valoare %

Scăderea anuală estimată a gazelor 

cu efect de seră

[echivalent to CO2/an ]

122,05 45,43 76,61 62,77%

Scăderea consumului anual de 

energie primară

[kWh/an]

959.075,54 350.101,83 608.973,71 63,50%

Scăderea consumului anual specific 

de energie primară pentru încălzire din 

surse neregenerabile

[kWh/m2/an]

314,61 79,48 235,13 74,74%

Scăderea consumului anual de 

energie finală din surse neregenerabile

[tep]

66,913 24,23

42,68 63,78%

Indicatori de realizare/ de proiect

Valoarea 

indicatorului la finalul 

implementării 

proiectului 

Indicator 

Valoarea indicatorului 

la începutul 

implementării 

proiectului

Valoarea 

indicatorului la finalul 

implementării 

proiectului 

Valoarea indicatorului 

la începutul 

implementării 

proiectului

Indicator 

Reducere

Indicatori de realizare/ de proiect

Reducere


Corp C7 - Spalatorie, Farmacie, Atelier, Centrala Termica

[image: image6.emf]Indicatorii de realizare/de proiect dupa implementarea măsurilor de cre

ș

tere a eficien

ț

ei energetice (utilizand RES)

Valoare %

Scăderea anuală estimată a gazelor 

cu efect de seră

[echivalent to CO2/an ]

43,23 11,41 31,82 73,61%

Scăderea consumului anual de 

energie primară

[kWh/an]

162.998,08 57.289,07 105.709,01 64,85%

Scăderea consumului anual specific 

de energie primară pentru încălzire 

din surse neregenerabile

[kWh/m2/an]

141,04 84,24 56,80 40,27%

Scăderea consumului anual de 

energie finală din surse 

neregenerabile

[tep]

10,712 3,53 7,18 67,01%

Indicatorii de realizare/ de proiect dupa implementarea măsurilor de cre

ș

tere a eficien

ț

ei energetice (fara utilizare RES)

Valoare %

Scăderea anuală estimată a gazelor 

cu efect de seră

[echivalent to CO2/an ]

43,23 16,09 27,13 62,77%

Scăderea consumului anual de 

energie primară

[kWh/an]

162.998,08 91.579,50 71.418,58 43,82%

Scăderea consumului anual specific 

de energie primară pentru încălzire 

din surse neregenerabile

[kWh/m2/an]

141,04 131,04 10,00 7,09%

Scăderea consumului anual de 

energie finală din surse 

neregenerabile

[tep]

10,712 6,35

4,36 40,73%

Indicator 

Valoarea 

indicatorului la 

începutul 

implementării 

proiectului

Valoarea 

indicatorului la 

finalul 

implementării 

proiectului 

Valoarea 

indicatorului la 

începutul 

implementării 

proiectului

Indicator 

Reducere

Indicatori de realizare/ de proiect

Reducere

Indicatori de realizare/ de proiect

Valoarea 

indicatorului la 

finalul 

implementării 

proiectului 


PROIECTANT

GRAPHIC SPACE S.R.L.
