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INDICATORI TEHNICO – ECONOMICI – FAZA D.A.L.I.
DENUMIRE PROIECT
Reabilitare termică imobil, Str. Deliblata, nr. 19, bl. C6
AMPLASAMENT 
Municipiul Timişoara, Str. Deliblata, nr. 19, bl. C6
TITULARUL INVESTIŢIEI
Primăria Municipiului Timişoara,






Bdul. C.D.Loga, nr.1

BENEFICIARUL INVESTIŢIEI
Asociaţia de proprietari, Str. Deliblata, nr. 19, bl. C6
NUMĂR PROIECT


145/6/2017
DATE TEHNICE




Anul construirii



1972
Regim de inălţime



S+P+4E+M
Număr apartamente



24
Suprafaţa construită


222,50 mp
Suprafaţa construită desfăşurată

1.335,00 mp
Aria utilă totală



1.096,83 mp
Sistemul constructiv



pereţi structurali din beton armat prefabricaţi 
INDICATORI VALORICI:
Valoarea totală a investiţiei conform devizului general, inclusiv T.V.A.: 
275.645,27 lei 
                                                                                                 Din care C+M:       231.722,22 lei      
INDICATORI MINIMALI, respectiv indicatori de performanță – elemente fizice/capacități fizice care să indice atingerea țintei obiectivului de investiții – și, după caz, calitativi, în conformitate cu standardele, normativele şi reglementările tehnice în vigoare:
· Scăderea anuală estimată a gazelor cu efect de seră (echivalent tone de CO2):    19,08 tone CO2
· Numărul gospodăriilor cu o clasificare mai bună a consumului de energie:        24
· Scăderea consumului anual de energie primară:


                  84.155,01 kwh/an

· Scăderea consumului anual specific de energie pentru încălzire:

     86,70 kwh/m2/an

· Scăderea consumului anual specific de energie



     86,70 kwh/m2/an

INDICATORI LA FINALUL IMPLEMENTĂRII PROIECTULUI:

· Nivelul anual estimat al gazelor cu efect de seră (echivalent tone de CO2):         35,79 tone CO2
· Numărul gospodăriilor cu o clasificare mai bună a consumului de energie:        24
· Consumul anual de energie primară:


                                          168.231,94 kwh/an

· Consumul anual specific de energie pentru încălzire:

                               84,00 kwh/m2/an

· Consumul anual specific de energie



                             160,20 kwh/m2/an

PROIECTANT

SC EURODRAFT PROIECT DESIGN SRL

