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INDICATORI TEHNICO – ECONOMICI – FAZA D.A.L.I.
DENUMIRE PROIECT
Reabilitare termică imobil, Str. Pădurarilor, nr. 5
AMPLASAMENT 
Municipiul Timişoara, Str. Pădurarilor, nr. 5
TITULARUL INVESTIŢIEI
Primăria Municipiului Timişoara,






Bdul. C.D.Loga, nr.1

BENEFICIARUL INVESTIŢIEI
Asociaţia de proprietari, Str. Pădurarilor, nr. 5
NUMĂR PROIECT


145/5/2017
DATE TEHNICE




Anul construirii



1979
Regim de inălţime



S+P+4E
Număr apartamente



20
Suprafaţa construită


243,36 mp
Suprafaţa construită desfăşurată

1.282,28 mp
Aria utilă totală



   929,08 mp
Sistemul constructiv



pereţi structurali din beton armat prefabricaţi 
INDICATORI VALORICI:
Valoarea totală a investiţiei conform devizului general, inclusiv T.V.A.: 
491.422,49 lei 
                                                                                                 Din care C+M:       421.972,09 lei      
INDICATORI MINIMALI, respectiv indicatori de performanță – elemente fizice/capacități fizice care să indice atingerea țintei obiectivului de investiții – și, după caz, calitativi, în conformitate cu standardele, normativele şi reglementările tehnice în vigoare:
· Scăderea anuală estimată a gazelor cu efect de seră (echivalent tone de CO2):    28,52 tone CO2
· Numărul gospodăriilor cu o clasificare mai bună a consumului de energie:        20

· Scăderea consumului anual de energie primară:


                  118.787,27 kwh/an

· Scăderea consumului anual specific de energie pentru încălzire:

     129,60 kwh/m2/an

· Scăderea consumului anual specific de energie



     129,60 kwh/m2/an

INDICATORI LA FINALUL IMPLEMENTĂRII PROIECTULUI:

· Nivelul anual estimat al gazelor cu efect de seră (echivalent tone de CO2):         34,01 tone CO2
· Numărul gospodăriilor cu o clasificare mai bună a consumului de energie:        20

· Consumul anual de energie primară:


                                          151.435,03 kwh/an

· Consumul anual specific de energie pentru încălzire:

                               88,70 kwh/m2/an

· Consumul anual specific de energie



                             152,10 kwh/m2/an

PROIECTANT

SC EURODRAFT PROIECT DESIGN SRL

