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INDICATORI TEHNICO – ECONOMICI – FAZA D.A.L.I.
DENUMIRE PROIECT
Reabilitare termică imobil, Aleea Cascadei, nr.1
AMPLASAMENT 
Municipiul Timişoara, str. Aleea Cascadei, nr.1
TITULARUL INVESTIŢIEI
Primăria Municipiului Timişoara,






Bdul. C.D.Loga, nr.1

BENEFICIARUL INVESTIŢIEI
Asociaţia de proprietari, Aleea Cascadei, nr.1
NUMĂR PROIECT


144/3/2017
DATE TEHNICE





Anul construirii



1967
Regim de inălţime



S+P+4

Număr apartamente



30
Suprafaţa construită


563,27 mp

Suprafaţa construită desfăşurată

2.725,83 mp

Aria utilă totală



2.225,56 mp

Sistemul constructiv



pereţi structurali din beton armat prefabricaţi 

INDICATORI VALORICI:

Valoarea totală a investiţiei conform devizului general, inclusiv T.V.A.: 
770.959,27 lei 

                                                                                                 Din care C+M:       662.897,22 lei      
INDICATORI MINIMALI, respectiv indicatori de performanță – elemente fizice/capacități fizice care să indice atingerea țintei obiectivului de investiții – și, după caz, calitativi, în conformitate cu standardele, normativele şi reglementările tehnice în vigoare:

· Scăderea anuală estimată a gazelor cu efect de seră (echivalent tone de CO2):    21,00 tone CO2
· Numărul gospodăriilor cu o clasificare mai bună a consumului de energie:        30
· Scăderea consumului anual de energie primară:


                263.292,79 kwh/an

· Scăderea consumului anual specific de energie pentru încălzire:

     104,50 kwh/m2/an

· Scăderea consumului anual specific de energie



     104,50 kwh/m2/an

INDICATORI LA FINALUL IMPLEMENTĂRII PROIECTULUI:

· Nivelul anual estimat al gazelor cu efect de seră (echivalent tone de CO2):         30,00 tone CO2
· Numărul gospodăriilor cu o clasificare mai bună a consumului de energie:        30
· Consumul anual de energie primară:


                                          400.354,06  kwh/an

· Consumul anual specific de energie pentru încălzire:

                               84,40 kwh/m2/an

· Consumul anual specific de energie



                             150,10  kwh/m2/an

PROIECTANT

SC EURODRAFT PROIECT DESIGN SRL

