											

                                                                                               Anexa la HCL nr.	         /       	  .2018							
		INDICATORI  TEHNICO – ECONOMICI – FAZA D.A.L.I.

DENUMIRE PROIECT	Reabilitare termică imobil str. Arieș, nr.20

AMPLASAMENT 	Municipiul Timişoara, str. Arieș, nr.20

TITULARUL INVESTIŢIEI	Primăria Municipiului Timişoara,
					Bdul. C.D.Loga, nr.1

BENEFICIARUL INVESTIŢIEI	Asociaţia de proprietari, str. Arieș, nr.20

NUMĂR PROIECT			190/2017

DATE TEHNICE				
Anul construirii				1978
Regim de inălţime				S+P+6E
Număr apartamente				120
Suprafaţa construită			1.719 mp
Suprafaţa construită desfăşurată		11.809 mp
Aria utilă totală				9.071 mp
Sistemul constructiv				pereți structurali din beton armat prefabricați 

INDICATORI VALORICI:

Valoarea totală a investiţiei conform devizului general, inclusiv T.V.A.: 	2.942.656,64 lei 
                                                                                                Din care C+M:        2.564.979,59 lei      
		  
INDICATORI MINIMALI, respectiv indicatori de performanță – elemente fizice/capacități fizice care să indice atingerea țintei obiectivului de investiții – și, după caz, calitativi, în conformitate cu standardele, normativele şi reglementările tehnice în vigoare:
1. Scăderea anuală estimată a gazelor cu efect de seră (echivalent tone de CO2):    122,26  tone CO2
1. Numărul gospodăriilor cu o clasificare mai bună a consumului de energie:        120
1. Scăderea consumului anual de energie primară:			                697.819,59  kwh/an
1. Scăderea consumului anual specific de energie pentru încălzire:		   74,60 kwh/ m²/an
1. Scăderea consumului anual specific de energie				   74,60 kwh/ m²/an
		  
INDICATORI LA FINALUL IMPLEMENTĂRII PROIECTULUI:
1. Nivelul anual estimat al gazelor cu efect de seră (echivalent tone de CO2):         230,37  tone CO2
1. Numărul gospodăriilor cu o clasificare mai bună a consumului de energie:        120
1. Consumul anual de energie primară:			                                          1.366.633,32  kwh/an
1. Consumul anual specific de energie pentru încălzire:		                                   88,10 kwh/ m²/an
1. Consumul anual specific de energie				                                  137,30 kwh/m²/an
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