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INDICATORI TEHNICO – ECONOMICI – FAZA D.A.L.I.
DENUMIRE PROIECT
Reabilitare termică imobil, Intrarea Topologului, nr. 1, sc. A
AMPLASAMENT 
Municipiul Timişoara,  Intrarea Topologului, nr. 1, sc. A

TITULARUL INVESTIŢIEI
Primăria Municipiului Timişoara,






Bdul. C.D.Loga, nr.1

BENEFICIARUL INVESTIŢIEI
Asociaţia de proprietari, Intrarea Topologului, nr. 1, sc. A

NUMĂR PROIECT


161/3/2017
DATE TEHNICE




Anul construirii



1980
Regim de inălţime



S+P+4E
Număr apartamente



20
Suprafaţa construită


357,00 mp
Suprafaţa construită desfăşurată

1.463,90 mp
Aria utilă totală



1.146,92 mp

Sistemul constructiv



pereţi structurali din beton armat prefabricaţi 

INDICATORI VALORICI:
Valoarea totală a investiţiei conform devizului general, inclusiv T.V.A.: 
564.423,67 lei 
                                                                                                 Din care C+M:       486.575,75 lei      
INDICATORI MINIMALI, respectiv indicatori de performanță – elemente fizice/capacități fizice care să indice atingerea țintei obiectivului de investiții – și, după caz, calitativi, în conformitate cu standardele, normativele şi reglementările tehnice în vigoare:

· Scăderea anuală estimată a gazelor cu efect de seră (echivalent tone de CO2):    18,10 tone CO2
· Numărul gospodăriilor cu o clasificare mai bună a consumului de energie:        20

· Scăderea consumului anual de energie primară:


                75.678,00 kwh/an

· Scăderea consumului anual specific de energie pentru încălzire:

   73,10 kwh/m2/an

· Scăderea consumului anual specific de energie



   73,10 kwh/m2/an

INDICATORI LA FINALUL IMPLEMENTĂRII PROIECTULUI:

· Nivelul anual estimat al gazelor cu efect de seră (echivalent tone de CO2):         35,61 tone CO2
· Numărul gospodăriilor cu o clasificare mai bună a consumului de energie:        20

· Consumul anual de energie primară:


                                          159.865,45 kwh/an

· Consumul anual specific de energie pentru încălzire:

                              84,4 kwh/m2/an

· Consumul anual specific de energie



                             141,3 kwh/m2/an

PROIECTANT

SC EURODRAFT PROIECT DESIGN SRL

