                                                                                            Anexa 1  la HCL nr.
____________________


INDICATORI TEHNICO – ECONOMICI – FAZA D.A.L.I.
DENUMIRE PROIECT
Reabilitare termică imobil, Str. Răsăritului, nr. 5
AMPLASAMENT 
Municipiul Timişoara,  Str. Răsăritului, nr. 5, bl.10
TITULARUL INVESTIŢIEI
Primăria Municipiului Timişoara,






Bdul. C.D.Loga, nr.1

BENEFICIARUL INVESTIŢIEI
Asociaţia de proprietari, Str. Răsăritului, nr. 5, bl.10

NUMĂR PROIECT


161/7/2017
DATE TEHNICE




Anul construirii



1982
Regim de inălţime



S+P+4E
Număr apartamente



21
Suprafaţa construită


286,50 mp
Suprafaţa construită desfăşurată

1.440,25 mp
Aria utilă totală



1.327,53 mp

Sistemul constructiv



pereţi structurali din beton armat prefabricaţi 

INDICATORI VALORICI:
Valoarea totală a investiţiei conform devizului general, inclusiv T.V.A.: 
512.092,23 lei 
                                                                                                 Din care C+M:       440.209,57 lei      
   INDICATORI MINIMALI, respectiv indicatori de performanță – elemente fizice/capacități fizice care să indice atingerea țintei obiectivului de investiții – și, după caz, calitativi, în conformitate cu standardele, normativele şi reglementările tehnice în vigoare:

· Scăderea anuală estimată a gazelor cu efect de seră (echivalent tone de CO2):    29,89 tone CO2
· Numărul gospodăriilor cu o clasificare mai bună a consumului de energie:        21
· Scăderea consumului anual de energie primară:


                125.010,14 kwh/an

· Scăderea consumului anual specific de energie pentru încălzire:

   114,50 kwh/m2/an

· Scăderea consumului anual specific de energie



   114,50 kwh/m2/an

INDICATORI LA FINALUL IMPLEMENTĂRII PROIECTULUI:

· Nivelul anual estimat al gazelor cu efect de seră (echivalent tone de CO2):         38,81 tone CO2
· Numărul gospodăriilor cu o clasificare mai bună a consumului de energie:        21
· Consumul anual de energie primară:


                                          173.834,58 kwh/an

· Consumul anual specific de energie pentru încălzire:

                              87,1 kwh/m2/an

· Consumul anual specific de energie



                             146,1 kwh/m2/an

PROIECTANT

SC EURODRAFT PROIECT DESIGN SRL

