                                                                                      Anexa 1 la HCL nr. ______________________


INDICATORI TEHNICO – ECONOMICI – FAZA D.A.L.I.
DENUMIRE PROIECT
Reabilitare termică imobil str.

 Intrarea Doinei, nr. 19-21-23-25-31
AMPLASAMENT 
Municipiul Timişoara, Intrarea Doinei, nr. 19-21-23-25-31
TITULARUL INVESTIŢIEI
Primăria Municipiului Timişoara,






Bdul. C.D.Loga, nr.1

BENEFICIARUL INVESTIŢIEI
Asociaţia de proprietari, Intrarea Doinei, nr. 19-21-23-25-31
NUMĂR PROIECT


A609
DATE TEHNICE




Anul construirii



1986
Regim de inălţime



S+P+MZ+8E
Număr apartamente



170
Suprafaţa construită


2.147,93 mp
Suprafaţa construită desfăşurată

19.954,10 mp
Aria utilă totală 


            13.205,58 mp
Sistemul constructiv



pereţi structurali din beton armat prefabricaţi 
INDICATORI VALORICI:
Valoarea totală a investiţiei conform devizului general, inclusiv T.V.A.:    6.284.359,67 lei 
                                                                                                 Din care C+M:   5.487.038,08 lei      
INDICATORI MINIMALI, respectiv indicatori de performanță – elemente fizice/capacități fizice care să indice atingerea țintei obiectivului de investiții – și, după caz, calitativi, în conformitate cu standardele, normativele şi reglementările tehnice în vigoare:

· Scăderea anuală estimată a gazelor cu efect de seră (echivalent tone de CO2):    556,94 tone CO2
· Numărul gospodăriilor cu o clasificare mai bună a consumului de energie:        170

· Scăderea consumului anual de energie primară:


                 2.439.900,01 kwh/an

· Scăderea consumului anual specific de energie pentru încălzire:

    189,71 kwh/m2/an

· Scăderea consumului anual specific de energie



    189,71 kwh/m2/an

INDICATORI LA FINALUL IMPLEMENTĂRII PROIECTULUI:

· Nivelul anual estimat al gazelor cu efect de seră (echivalent tone de CO2):         528,92 tone CO2
· Numărul gospodăriilor cu o clasificare mai bună a consumului de energie:        170

· Consumul anual de energie primară:


                                          2.671.667,69 kwh/an

· Consumul anual specific de energie pentru încălzire:

                             89,90 kwh/m2/an

· Consumul anual specific de energie



                             189,29 kwh/m2/an

PROIECTANT

SC ALPIN CONSTRUCT SRL

