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INDICATORI TEHNICO – ECONOMICI – FAZA D.A.L.I.
DENUMIRE PROIECT
"Reabilitare termică imobil, str.Vasile Lucaci nr.18"
AMPLASAMENT 
Municipiul Timişoara, str.Vasile Lucaci nr.18
TITULARUL INVESTIŢIEI
Primăria Municipiului Timişoara,






Bdul. C.D.Loga, nr.1

BENEFICIARUL INVESTIŢIEI
Asociaţia de proprietari, str.Vasile Lucaci nr.18
NUMĂR PROIECT


181/4/2017
DATE TEHNICE




Anul construirii



1967
Regim de inălţime



S+P+4 
Număr apartamente



20
Suprafaţa construită


268,34 mp
Suprafaţa construită desfăşurată

1341,70 mp
Aria utilă totală



1106,93 mp
Sistemul constructiv

pereţi structurali  este din panouri mari din beton armat prefabricat în sistem ”fagure”.
INDICATORI VALORICI:
Valoarea totală a investiţiei conform devizului general, inclusiv T.V.A.: 
477.410,43 lei 
                                                                                                 Din care C+M:       413.180,16 lei      
INDICATORI MINIMALI, respectiv indicatori de performanță – elemente fizice/capacități fizice care să indice atingerea țintei obiectivului de investiții – și, după caz, calitativi, în conformitate cu standardele, normativele şi reglementările tehnice în vigoare:

· Scăderea anuală estimată a gazelor cu efect de seră (echivalent tone de CO2):    16,47 tone CO2
· Numărul gospodăriilor cu o clasificare mai bună a consumului de energie:        20

· Scăderea consumului anual de energie primară:


                93 970.17 kwh/an

· Scăderea consumului anual specific de energie pentru încălzire:

     73.50 kwh/m2/an

· Scăderea consumului anual specific de energie



     73.50 kwh/m2/an

INDICATORI LA FINALUL IMPLEMENTĂRII PROIECTULUI:

· Nivelul anual estimat al gazelor cu efect de seră (echivalent tone de CO2):         33,88 tone CO2
· Numărul gospodăriilor cu o clasificare mai bună a consumului de energie:        20

· Consumul anual de energie primară:


                                          200.468,62 kwh/an

· Consumul anual specific de energie pentru încălzire:

                               89,6 kwh/m2/an

· Consumul anual specific de energie



                             148,0 kwh/m2/an

PROIECTANT

SC EURODRAFT PROIECT DESIGN SRL

