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INDICATORI TEHNICO – ECONOMICI – FAZA D.A.L.I.
DENUMIRE PROIECT
Reabilitare termică imobil, str. Brânduşei, nr.11
AMPLASAMENT 
Municipiul Timişoara, str. Brânduşei, nr.11
TITULARUL INVESTIŢIEI
Primăria Municipiului Timişoara,






Bdul. C.D.Loga, nr.1

BENEFICIARUL INVESTIŢIEI
Asociaţia de proprietari, str. Brânduşei, nr.11
NUMĂR PROIECT


144/5/2017
DATE TEHNICE





Anul construirii



1975
Regim de inălţime



S+P+4

Număr apartamente



20
Suprafaţa construită


233,66 mp

Suprafaţa construită desfăşurată

1.168,30 mp

Aria utilă totală



970 mp

Sistemul constructiv



pereţi structurali din beton armat prefabricaţi 

INDICATORI VALORICI:

Valoarea totală a investiţiei conform devizului general, inclusiv T.V.A.: 
417.654,12 lei 

                                                                                                 Din care C+M:       362.661,65 lei      
INDICATORI MINIMALI, respectiv indicatori de performanță – elemente fizice/capacități fizice care să indice atingerea țintei obiectivului de investiții – și, după caz, calitativi, în conformitate cu standardele, normativele şi reglementările tehnice în vigoare:

· Scăderea anuală estimată a gazelor cu efect de seră (echivalent tone de CO2):    17 tone CO2
· Numărul gospodăriilor cu o clasificare mai bună a consumului de energie:        20
· Scăderea consumului anual de energie primară:


                67.792,19 kwh/an

· Scăderea consumului anual specific de energie pentru încălzire:

     73,90 kwh/m2/an

· Scăderea consumului anual specific de energie



     73,90 kwh/m2/an

INDICATORI LA FINALUL IMPLEMENTĂRII PROIECTULUI:

· Nivelul anual estimat al gazelor cu efect de seră (echivalent tone de CO2):         34 tone CO2
· Numărul gospodăriilor cu o clasificare mai bună a consumului de energie:        20
· Consumul anual de energie primară:


                                          144.317,17 kwh/an

· Consumul anual specific de energie pentru încălzire:

                               80,90 kwh/m2/an

· Consumul anual specific de energie



                             144,20 kwh/m2/an

PROIECTANT

SC EURODRAFT PROIECT DESIGN SRL

