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INDICATORI TEHNICO – ECONOMICI – FAZA D.A.L.I.
DENUMIRE PROIECT
Reabilitare termică imobil, Str. Dumitru Kiriac, nr. 2, 2/A
AMPLASAMENT 
Municipiul Timişoara, Str. Dumitru Kiriac, nr. 2, 2/A
TITULARUL INVESTIŢIEI
Primăria Municipiului Timişoara,






Bdul. C.D.Loga, nr.1

BENEFICIARUL INVESTIŢIEI
Asociaţia de proprietari, Str. Dumitru Kiriac, nr. 2, 2/A
NUMĂR PROIECT


178/1/2017
DATE TEHNICE




Anul construirii



1984
Regim de inălţime



S+P+4E
Număr apartamente



32
Suprafaţa construită


476,38 mp
Suprafaţa construită desfăşurată

2.381,90 mp
Aria utilă totală



1.964,92 mp
Sistemul constructiv



panouri mari prefabricate în sistem “fagure”
INDICATORI VALORICI:
Valoarea totală a investiţiei conform devizului general, inclusiv T.V.A.: 
939.010,32 lei
                                                                                                 Din care C+M:       822.402,23 lei      
INDICATORI MINIMALI, respectiv indicatori de performanță – elemente fizice/capacități fizice care să indice atingerea țintei obiectivului de investiții – și, după caz, calitativi, în conformitate cu standardele, normativele şi reglementările tehnice în vigoare:

· Scăderea anuală estimată a gazelor cu efect de seră (echivalent tone de CO2):    35,47 tone CO2
· Numărul gospodăriilor cu o clasificare mai bună a consumului de energie:        32
· Scăderea consumului anual de energie primară:


                202.435,57 kwh/an

· Scăderea consumului anual specific de energie pentru încălzire:

     93,00 kwh/m2/an

· Scăderea consumului anual specific de energie



     93,00 kwh/m2/an

INDICATORI LA FINALUL IMPLEMENTĂRII PROIECTULUI:

· Nivelul anual estimat al gazelor cu efect de seră (echivalent tone de CO2):         56,39 tone CO2
· Numărul gospodăriilor cu o clasificare mai bună a consumului de energie:        32
· Consumul anual de energie primară:


                                          333.907,98 kwh/an

· Consumul anual specific de energie pentru încălzire:

                               89,3 kwh/m2/an

· Consumul anual specific de energie



                             144,6 kwh/m2/an

PROIECTANT

SC EURODRAFT PROIECT DESIGN SRL

