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PRINCIPALII INDICATORI TEHNICO-ECONOMICI AI INVESTIŢIEI
,, Execuţie fântână ornamentală -Praktiker”
Studiul de fezabilitate aferent obiectivului de investiţii ,,Execuţie fântână ornamentală Praktiker” , proiectul nr. 160/2019 întocmit de S.C. FOUNTAIN  DESIGN S.R.L., are principalii indicatori tehnico - economici ai investiţiei:
Capacitati valorice:
      Lei

                    Euro  

· Valoare totală investiţie (inclusiv TVA)                      
822.853,99                    173.232,41 

· Din care C+M 




233.579,20

    49.174,56
     
Capacitati fizice:

Fântână ornamentală Praktiker

1 buc
Suprafaţa construită bazin fântână arteziană = 177,00 mp
Suprafaţa construită a căminului tehnic subteran = 6,00 mp
Cămin tehnic subteran – 1 buc

Capacitate bazin fântână ornamentală
Bazin suprafaţă totală




S bazin = 177 mp
Adancimea medie la exploatare normala:

HMED =  0,50 m
Volumul de umplere




Vu bazin=S x HMED =  88,50 mc

Bazinul de apa are diametrul de 15 m, construit din beton armat conţine un numar de 89 jeturi iluminate de 90 lampi LED RGB.

Putere electrica instalata: 48kW

Durata de realizare a obiectivului de investitii – 6 luni, din care 4 luni faza de executie a fantanii ornamentale.
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