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PRINCIPALII INDICATORI TEHNICO-ECONOMICI AI INVESTIŢIEI
,, Execuţie fântână ornamentală –Selgros”
Studiul de fezabilitate aferent obiectivului de investiţii ,,Execuţie fântână ornamentală Selgros”, proiectul nr. 158/2019 întocmit de S.C. FOUNTAIN  DESIGN S.R.L., are principalii indicatori tehnico - economici ai investiţiei:
Capacitati valorice:
      Lei

                    Euro  

Valoare totală investiţie (inclusiv TVA)                            1.022.764,30                     215.318,80
· Din care C+M 



           386.265,67

    84.319,09
Capacitati fizice:

Fântână ornamentală Selgros

1 buc
Suprafaţa construită bazin fântână arteziană = 254,00 mp
Suprafaţa construită a căminului tehnic subteran = 13,50 mp
Cămin tehnic subteran – 1 buc
Capacitate bazin fântână ornamentală
Bazin suprafaţă totală




S bazin = 254,00 mp
Adancimea medie la exploatare normala:

HMED =  0,50 m
Volumul de umplere




Vu bazin=S x HMED =  127,00 mc

Bazinul de apa are diametrul de 18 m, construit din beton armat conţine un numar de 165 jeturi iluminate de 149 lampi LED RGB.

Putere electrica instalata: 69 kW

Durata de realizare a obiectivului de investitii – 6 luni, din care 4 luni faza de executie a fantanii ornamentale.
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