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PRINCIPALII INDICATORI TEHNICO-ECONOMICI AI INVESTIŢIEI
,, Execuţie fântână ornamentală -Piaţa Iuliu Maniu”
Studiul de fezabilitate aferent obiectivului de investiţii ,,Execuţie fântână ornamentală Piaţa Iuliu Maniu” , proiectul nr. 159/2019 întocmit de S.C. FOUNTAIN  DESIGN S.R.L., are principalii indicatori tehnico - economici ai investiţiei:
Capacitati valorice:
      Lei

                    Euro  

Valoare totală investiţie (inclusiv TVA)                      
533.071,74                    112.225,63 

· Din care C+M 




235.458,16

    49.570,13
     
Capacitati fizice:

Fântână ornamentală Piaţa Iuliu Maniu

1 buc
Suprafaţa construită bazin fântână arteziană = 78,50mp
Suprafaţa construită a căminului tehnic subteran = 6,25mp
Cămin tehnic subteran – 1 buc

Capacitate bazin fântână ornamentală
Bazin suprafaţă totală




S bazin = 78,50 mp
Adancimea medie la exploatare normala:

HMED =  0,50m
Volumul de umplere




Vu bazin=S x HMED =  39,25mc

Bazinul de apa are diametrul de 10m, construit din beton armat conţine un numar de 37 jeturi iluminate de 38 lampi LED RGB.

Volum umplere: 39,25mc de apa

Putere electrica instalata: 30kW

Durata de realizare a obiectivului de investitii – 6 luni, din care 4 luni faza de executie a fantanii ornamentale.
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