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PRINCIPALII INDICATORI TEHNICO-ECONOMICI AI INVESTIŢIEI
,, Execuţie fântână ornamentală -Piaţa Bălcescu”
Studiul de fezabilitate aferent obiectivului de investiţii ,,Execuţie fântână ornamentală Piaţa Bălcescu” , proiectul nr. 165/2019 întocmit de S.C. FOUNTAIN  DESIGN S.R.L., are principalii indicatori tehnico - economici ai investiţiei:
Capacitati valorice:
      Lei

                    Euro  

Valoare totală investiţie (inclusiv TVA)                      
1.081.231,71                    228.464,63 

· Din care C+M 




434.301,81

       91.768,12
     
Capacitati fizice:

Fântână ornamentală Piaţa Bălcescu

1 buc
Suprafaţa construită bazin fântână arteziană = 360,00 mp
Suprafaţa construită a căminului tehnic subteran = 10 mp
Cămin tehnic subteran – 1 buc

Capacitate bazin fântână ornamentală
Bazin suprafaţă totală




S bazin = 360 mp
Adancimea medie la exploatare normala:

HMED =  0,50m
Volumul de umplere




Vu bazin=S x HMED =  180 mc

Bazinul de apa, cu forma de patrulater neregulat si dimensiuni 20x23m, construit din beton armat, vopsit pe interior si exterior cu vopsea epoxidica, un numar de 147 jeturi de apa iluminate de 148 proiectoare LED RGB.

Volum umplere: 180,00mc de apa

Putere electrica instalata: 69kW

Durata de realizare a obiectivului de investitii – 6 luni, din care 4 luni faza de executie a fantanii ornamentale.
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