Anexa HCL  nr............. din.............

PRINCIPALII INDICATORI TEHNICO-ECONOMICI AI INVESTIŢIEI
,,Pasarela Gelu-Crizantemelor”

Documentaţia de Avizare a Lucrărilor de Intervenţii aferent obiectivului de investiții, „Pasarela Gelu-Crizantemelor”, întocmit de către SC Pod Proiect SRL- Iaşi în baza contractului de prestare de servicii nr. 34/16.03.2018 are principalii indicatori tehnico - economici ai investiţiei:

Durata de execuție a lucrărilor:


6 luni 

Valoare de investitie (INV) 



12.633.464,68 lei (inclusiv TVA)  

Din care constructii montaj C+M


10.272.991,72 lei ((inclusiv TVA)  
  








       Cantitate  UM
· Lungimea totala a pasarelei (suprastructura):

- 46,50 m
· Latimea pasarelei:

     


- 5,80 - 8,40 

· Numarul de deschideri si lungimea lor:   

- 8,00+30,50+8,00 m
· Lăţime bretele acces pasarela



- 2,5 m
· Gabarit pe orizontală trepte acces


- 4,60 m

· Suprafaţă trotuare 




- 401,00 mp;

· Suprafata zona verde proiectata 


-  548,50 mp;

· Lungime pista biciclisti proiectata 


-  238,60 m;


DIRECTOR D.G.D.P.P.R.U., 


 
ŞEF SERVICIU D.P.P.C.A.A.,
         


CHIŞ CULIŢĂ                     



IOAN GANCIOV



ŞEF BIROU D.P.P.,




CONSILIER


VASILE OLAR                                            
   
DANIELA TRUŢA


































































































































mp





11.580,00





secundare)





Suprafata imbracaminte asflatica noua ( reabilitare strazi 





CAPACITATI Inel II de circulatie intre str. Demetriade si Bv. JH Pestalozzi





buc





98





Arbori propusi pentru plantare





buc





74





Indicatoare rutiere





buc





3





Semaforizare intersectii noi





mp





2.847





Marcaje rutiere





ml





6280,00





Borduri din beton 20x25





mp





1.380,00





Suprafata piste ciclisti 





mp





6.645,00





Suprafata trotuare





mp





16.755,00





Suprafata carosabil nou ( sistem rutier nou) - Inel II





ml





42,50





Lungime pod pietonal 





ml





40,85





Lungime pod rutier





ml





1.161,98





Lungime AXA strazi adiacente





ml





1.060,76





Lungime AXA Inel II (exclusiv axa in zona ISHO/ILSA)





um





cantitate








