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INDICATORI TEHNICO – ECONOMICI – FAZA D.A.L.I.
DENUMIRE PROIECT
"Reabilitare termică imobil, str.  Luminita Botoc, nr. 4"
AMPLASAMENT 
Municipiul Timişoara, str. Luminita Botoc, nr. 4
TITULARUL INVESTIŢIEI
Primăria Municipiului Timişoara,






Bdul. C.D.Loga, nr.1

BENEFICIARUL INVESTIŢIEI
Asociaţia de proprietari, str. Luminita Botoc, nr. 4
NUMĂR PROIECT


181/2/2017
DATE TEHNICE




Anul construirii



1989
Regim de inălţime



S+P+4E 
Număr apartamente



20
Suprafaţa construită


330,29 mp
Suprafaţa construită desfăşurată

1729,48 mp
Aria utilă totală



1475,94 mp
Sistemul constructiv

pereţi structurali din panouri mari din beton armat prefabricat în          sistem ”fagure”.
INDICATORI VALORICI:
Valoarea totală a investiţiei conform devizului general, inclusiv T.V.A.: 
503.617,86 lei 
                                                                                                 Din care C+M:       428.386,00 lei      
INDICATORI MINIMALI, respectiv indicatori de performanță – elemente fizice/capacități fizice care să indice atingerea țintei obiectivului de investiții – și, după caz, calitativi, în conformitate cu standardele, normativele şi reglementările tehnice în vigoare:

· Scăderea anuală estimată a gazelor cu efect de seră (echivalent tone de CO2):    25,78 tone CO2
· Numărul gospodăriilor cu o clasificare mai bună a consumului de energie:        20

· Scăderea consumului anual de energie primară:


                147 117.13 kwh/an

· Scăderea consumului anual specific de energie pentru încălzire:

     99,50 kwh/m2/an

· Scăderea consumului anual specific de energie



     99,50 kwh/m2/an

INDICATORI LA FINALUL IMPLEMENTĂRII PROIECTULUI:

· Nivelul anual estimat al gazelor cu efect de seră (echivalent tone de CO2):         42,42 tone CO2
· Numărul gospodăriilor cu o clasificare mai bună a consumului de energie:        20

· Consumul anual de energie primară:


                                          250.319,64 kwh/an

· Consumul anual specific de energie pentru încălzire:

                               89.1 kwh/m2/an

· Consumul anual specific de energie



                             160,5 kwh/m2/an

PROIECTANT

SC EURODRAFT PROIECT DESIGN SRL

