ANEXA NR. 4
LA  NORMELE PRIVIND LUCRĂRILE

 TEHNICO-EDILITARE CARE SE EXECUTĂ PE DOMENIUL PUBLIC

ROMÂNIA

JUDEŢUL TIMIŞ

MUNICIPIUL TIMIŞOARA

DIRECŢIA GENERALĂ DRUMURI,PODURI,PARCAJE ŞI REŢELE  DE UTILITĂŢI

SERVICIUL DRUMURI,PODURI,PARCAJE,CANALIZARE,ALIMENTARE CU APĂ

BIROUL DRUMURI,PODURI ŞI PARCAJE

TIMIŞOARA 2021 CAPITALĂ EUROPEANĂ A CULTURII

Proces - verbal de predare-primire amplasament spargere

Nr. ……… din ………………….
   
Încheiat azi …………….. cu ocazia predării de către Primăria Timişoara către  …………………… în calitate de constructor a amplasamentului spargerii, menţionat în anexa "FIŞA OBIECTIV", conform avizului de principiu nr………..  din…………….

 
În acest scop, de comun acord, se stabilesc următoarele:

1. În vederea eliberării procesului verbal de predare a amplasamentului, constructorul va prezenta următoarele:

 
a. contracte de refacere încheiat cu una din firmele abilitate specializate în lucrări de drumuri care îndeplinesc condiţiile minime necesare executării unor astfel de lucrări conform H.C.L. nr …………… cu completările şi modificările ulterioare făcute prin H.C.L. nr. …………………. în vederea refacerii sistemului rutier al părţii carosabile şi/sau trotuarului în cazul în care acestea vor fi afectate;

2. Lucrările se execută pe traseul aprobat în Autorizaţia de Construcţie nr…….  din…………..  Lucrările care afectează reţeaua stradală se vor executa numai cu dispozitive de tăiat echipate cu disc, astfel încât să nu fie afectat sistemul rutier decât pe lăţimea intervenţiei. În caz contrar, constructorul se obligă să plătească refacerea trotuarului sau a părţii carosabile după caz pe toată lăţimea acestora.

3. Constructorul …………….. are obligaţia evacuării pământului şi molozului, rezultat din săpătura în totalitate în locurile special amenajate pentru acest scop.
4. Umplutura se execută numai cu balast până la nivelul superior al sistemului rutier, exceptând cazurile în care normativele instalaţiilor prevăd umplutura cu pământ, care va fi compactat la umiditate optimă cu dispozitive adecvate (placă vibratoare, mai mecanic, etc.).

5. Semnalizarea punctului de lucru şi dirijarea circulaţiei în zona spargerii, atât pe timp de zi cât şi pe timp de noapte, se va face conform normativelor în vigoare privind condiţiile de închidere a circulaţiei sau de instituire a restricţiilor în vederea executării de lucrări în zona drumurilor de utilitate publică şi va fi în sarcina celui care a preluat amplasamentul de la data reluării acestuia, către Primăria Municipiului Timişoara.Modificarea semnalizării rutiere în zona lucrărilor se va realiza pe baza avizului dat de Comisia de Circulaţie din cadrul Primăriei Municipiului Timişoara ; demontarea indicatoarelor de restricţie şi dirijare a circulaţiei în zonă şi montarea indicatoarelor iniţiale, cade în sarcina celui care a preluat amplasamentul.

 6. Începând cu data predării amplasamentului lucrării de către Primăria Municipiului Timişoara către constructor, până la data predării amplasamentului respectiv, constructorul ……………. răspunde pentru prejudiciile cauzate terţilor din eventualele accidente de circulaţie din zona lucrării.

7. Zona verde amenajată (arbori, arbişti, flori anuale, bienale sau perene) se va evalua înainte de spargere.

8. La lichidarea lucrărilor se vor prezenta de către constructor, toate procesele verbale de lucrări ascunse, cât şi certificatele de calitate ale materialelor puse în operă, în vederea efectuării recepţiei preliminare, iar zona verde afectată va fi nivelată şi gazonată.

9. Comportarea în timp a carosabilului refăcut va fi identică cu a sistemului rutier adiacent. Orice defecţiune apărută în timp la sectorul de drum refăcut cade în sarcina celui ce a executat lucrarea de refacere. Răspunderea pentru lucrarea executată încetează numai în cazul în care se execută alte lucrări ulterioare de amenajare a străzii, care afectează amplasamentul lucrării care a necesitat refacerea. Eventualele degradări apărute în această perioadă se vor remedia de către constructor, conform art. 25 lit. K, din Legea nr.10/1995, republicată, privind calitatea în construcţii. 

Nepredarea amplasamentului către Primăria Municipiului Timişoara, la data stabilită prin "GRAFICUL DE EXECUŢIE" poate atrage după sine interdicţia pentru constructor de a mai executa lucrări care afectează domeniul public.

10. Prezentul Proces Verbal împreună cu anexa "FISA OBIECTIV" s-a întocmit în două exemplare: unul pentru constructor şi unul pentru PRIMĂRIE.

11.  LUCRĂRILE SE VOR EXECUTA ÎN CONFORMITATE CU HCL nr……….. cu completările şi modificările ulterioare făcute prin HCL nr………………………
FIŞA OBIECTIV

Investitor:  …………………
Adresa investitor:  ……………… nr.: ………… bl.: ………. sc.:……….  ap………: 

Adresa obiectiv:  ……………. nr.: ……. bl.: ….. sc.: …… ap………: 

Scop spargere: ………………………………………………
Obs. - Refacerea carosabilului se va executa de către constructor. Nu afectează trotuar-foraj;

- Nu necesită raport de evaluare pentru distrugerea zonei verzi;

REFACERE OBIECTIV

Tip carosabil:………………………………………………………….suprafaţa  (mp)    
      fundaţie:
                                                                                                 (mp)      
      strat de bază:
                                                                                     (cm)  
      îmbrăcăminte: 
                                                                                     (cm)
     

Tip bordură:
                                                                                 lungimea  (mp)

Tip trotuar:                                                                                       suprafaţa  (mp)

      fundaţie:                                                                                                     (cm)

      îmbrăcăminte:                                                                                             (cm)

        Director,                     Şef Serviciu,               Şef Birou,

  Consilier,
     Delegat,

GRAFIC DE EXECUŢIE

      Perioada de execuţie:  ……………..zile de la data primirii permisului de spargere. Predarea amplasamentului către DIRECŢIA GENERALĂ DRUMURI,PODURI, PARCAJE ŞI REŢELE DE UTILITĂŢI se face în maxim 5 zile de la expirarea permisului de spargere. Antreprenorul rămâne răspunzător pentru buna execuţie a lucrărilor de refacere a tramei stradale pe perioada de 2 ani de zile de la data predării amplasamentului. 
Data predării amplasamentului către DIRECŢIA GENERALĂ DRUMURI,PODURI, PARCAJE ŞI REŢELE DE UTILITĂŢI.

Observaţii:

   Director,                    Şef Serviciu,              Şef Birou,

Consilier,
Delegat,

DIRECTOR DIRECŢIA G.D.P.P.R.U.
                                                          Ing. Culiţă CHIŞ

ŞEF SERVICIU D.P.P.A.A.
                                                ŞEF BIROU D.P.P
       Ing. Ioan GANCIOV



            Ing. Vasile OLAR

                                                                                                                                                             Consilier, 

                                                                                                                                                          Albu Rodica
                                                                                                                                                   Cod FO-11-01,ver.5


