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Nr. UR2020-009410/16.09.2020
RAPORT DE SPECIALITATE

privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal - „LOCUINTE COLECTIVE CU SPATII DE SERVICII LA PARTER IN REGIM DE INALTIME S+P+3E”, str. Closca nr. 83, CF nr. 406060 nr. cad 406060, Timisoara
Având în vedere Referatul de aprobare al proiectului de hotarare cu nr. UR2020-009410/12.08.2020 a Primarului Municipiului Timişoara şi Proiectul de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal „LOCUINTE COLECTIVE CU SPATII DE SERVICII LA PARTER IN REGIM DE INALTIME S+P+3E”, str. Closca nr. 83, CF nr. 406060 nr. cad 406060, Timisoara, prin care se propune reglementarea modului de realizare a unei zone de locuinte colective cu servicii la parter. 
Facem următoarele precizări:

Având în vedere solicitarea înregistrată cu nr. UR2020-009410/12.08.2020, privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal „LOCUINTE COLECTIVE CU SPATII DE SERVICII LA PARTER IN REGIM DE INALTIME S+P+3E” str. Closca nr. 83, CF nr. 406060 nr. cad 406060, Timisoara;
Ţinând cont de Avizul de Oportunitate nr. 45 din 12.09.2019 si de Avizul Arhitectului Sef nr.23 din 11.06.2020;
Având în vedere prevederile Certificatului de Urbanism nr. 2349 din 08.07.2019, prelungit pana la data de 07.07.2021 precum şi Decizia Etapei de încadrare nr. 59 din 13.04.2020 a Agenţiei pentru Protecţia Mediului Timiş prin care anunţă ca planul nu necesită evaluare de mediu şi se adoptă fără aviz de mediu; 
Documentaţia LOCUINTE COLECTIVE CU SPATII DE SERVICII LA PARTER IN REGIM DE INALTIME S+P+3E” str. Closca nr. 83, CF nr. 406060 nr. cad 406060, Timisoara, beneficiar S.C. HIDROTIM S.A. proiectant S.C. DV ARHITECT PLUS S.R.L., specialist cu drept de semnătură R.U.R. Arh. Belea Ioan Da, a fost afişată pe site-ul oficial al Primăriei Municipiului Timişoara începând cu 26.02.2020, cu ocazia demarării Etapei 2 – etapa elaborării propunerilor PUZ şi RLU aferent, de informare şi consultare a publicului, conform H.C.L. nr. 140/2011, modificat prin H.C.L. nr. 183/2017, perioadă în care  s-au înregistrat doua sesizari din partea vecinilor cu privire la aceasta documentație, si anume: retragerea constructiei cu respectarea distantei adica h/2 la cornisa a viitoarei constructii (respectiv 13m/2 = 6.5 m) fata de cladirea cu nr. 81 de pe strada Closca, respectarea regimului de inaltime al constructiilor vecinilor potrivit HG 350/2001, lipsa studiului de insorire. casa sa reiese modul in care sunt afectati vecinii. La aceste sugestii si obiecții din partea publicului, proiectantul documentatiei PUZ – ” Zona locuinte colective cu spatii de servicii la parter in regim de inaltime S+P+3E”, str. CLOSCA nr. 83, Timișoara, beneficiar HIDROTIM SRL, a răspuns prin adresa înregistrata cu nr. UR2020-004758/20.03.2020. 

Etapa 2 a fost finalizată prin afişarea pe site-ul Primăriei Municipiului Timişoara în martie 2020, a Raportului informării şi consultării publicului cu nr. UR2020-003023/17.04.2020.
Conform procedurii prevăzută prin H.C.L. nr. 140/19.04.2011, modificat prin H.C.L. nr. 218/2020 privind aprobarea Regulamentului local de implicare a publicului in elaborarea sau revizuirea planurilor de urbanism si amenajare a teritoriului, documentaţia Plan urbanistic Zonal ,,LOCUINTE COLECTIVE CU SPATII DE SERVICII LA PARTER IN REGIM DE INALTIME S+P+3E”, str. Closca nr. 83, CF nr. 406060 nr. cad 406060, Timisoara, se încadrează în Etapa 3 - etapa aprobării PUZ si RLU aferent (cap. 8.2.3., art. 63 din HCL nr. 140/2011, modif prin HCL nr. 218/2020), în baza Dispoziţiei Primarului nr. 92/ 15.01.2007 privind aprobarea Procedurii pentru aplicarea prevederilor Legii nr. 52/2003 privind transparenţa decizională în administraţia publică;
Planul Urbanistic Zonal „LOCUINTE COLECTIVE CU SPATII DE SERVICII LA PARTER IN REGIM DE INALTIME S+P+3E” str. Closca nr. 83, CF nr. 406060 nr. cad. 406060, Timisoara, este elaborat de proiectantul S.C. DV ARHITECT PLUS S.R.L., proiect nr. 22/2019, la cererea beneficiarului S.C. HIDROTIM S.A.
Conform Planului Urbanistic General aprobat prin HCL 157/2002 prelungit prin HCL 619/2018, terenul reglementat în cadrul documentației Plan Urbanistic Zonal „LOCUINTE COLECTIVE CU SPATII DE SERVICII LA PARTER IN REGIM DE INALTIME S+P+3E” str. Closca nr. 83, CF nr. 406060 nr. cad 406060, Timisoara, în suprafață totală de 779 mp, este amplasat în partea de vest a orașului, in zona Mehala, pe strada Closca – intr-o zona de locuinte si functiuni complementare pentru maxim 2 familii, POT max = 40%, regim de inaltime P-P+2E. 
Terenul reglementat în suprafaţă totală de 779 mp, este înscris în CF nr. 406060 nr. cad. 406060 Timisoara, proprietar fiind S.C. HIDROTIM S.A.
Prin prezentul Plan Urbanistic Zonal „LOCUINTE COLECTIVE CU SPATII DE SERVICII LA PARTER IN REGIM DE INALTIME S+P+3E” str. Closca nr. 83, CF nr. 406060 nr. cad 406060, Timisoara, nu se încalcă prevederile OUG nr. 114/2007 privind modificarea si completarea OUG nr. 195/2005, privind protecţia mediului.

Planul Urbanistic Zonal „LOCUINTE COLECTIVE CU SPATII DE SERVICII LA PARTER IN REGIM DE INALTIME S+P+3E”, str. Closca nr. 83, CF nr. 406060 nr. cad 406060, Timisoara, propune dezvoltarea unei zone de locuinte colective cu servicii la parter in regim de inaltime maxim S+P+3E.
Obţinerea Autorizaţiei de Construire este condiţionată de realizarea locurilor de parcare necesare funcţiunii propuse exclusiv pe parcelele deţinute de beneficiari, în conformitate cu Anexa 2 din R.L.U. aferenta P.U.G., aprobat prin HCL nr. 157/05.08.2002 si prelungit prin HCL  nr. 619/2018 şi în conformitate cu Avizul Comisiei de Circulaţie nr., necesarul de parcaje va fi asigurat în conformitate cu Art. 33 și Anexa 5 din R.G.U.
Echipare tehnico-edilitară: pentru investiția propusă se vor asigura toate utilitățile necesare funcționării acesteia, respectându-se condițiile impuse prin Avizul pentru rețele existente nr. 1028/ 04.12.2019 și conform Planului de Acțiune asumat.
Indicii propuşi prin documentaţie şi conform Avizului Arhitectului Şef nr. 23 din 11.06.2020 sunt următorii:

- Se propun: locuinte colective si servicii la parter;

- Regimul maxim de înălţime: S+P+3E 

- POTmax = 40%;

- CUTmax = 1,6;

 -  Hmaxcornișă=13m, Hmaxcoamă=16m;
- Retrageri – conform plansei nr. 03 “Reglementari Urbanistice” - Retragerea fata de limita laterala dreapta este de minim 5.00 m sau h/2 pentru cladirile cu regim de inaltime peste P+1E. - Retragerea fata de limita laterala stanga este de minim 2.00 m. - Retragerea fata de limita posterioara este de minim 11 m fata de limita posterioara pentru parter, etajul 1 si etajul 2 si de minim 13.00 m pentru etajul 3; 

- Spații verzi  min 25% in cadrul parcelei;

- se va respecta H.C.L. nr. 4 din 28.01.2003 privind aprobarea realizării aliniamentelor de arbori aferente drumurilor publice aflate pe teritoriul administrativ al municipiului Timişoara;

- În cazul în care parcelele sunt parţial grevate de o servitute de utilitate publică, POT şi CUT se vor calcula la suprafaţa efectivă rămasă în proprietate privată, iar autorizaţia de construire se va putea emite doar după ce terenurile afectate de drumuri vor deveni domeniu public;


- Circulaţii şi accese: accesele auto şi pietonale se vor realiza în conformitate cu avizul Comisiei de Circulatie nr. DT2020-000217/13.02.2020; necesarul de parcaje va fi asigurat în conformitate cu Art. 33 şi Anexa 5 din R.G.U ;

- Servituţi: se vor respecta servituţile trecute în „Propunerile preliminare ce vor fi supuse spre avizare - Etapa a 3-a elaborare P.U.G. Timişoara”, aprobate prin H.C.L. nr. 428/30.07.2013;


- Echipare tehnico-edilitară: pentru investiţia propusă se vor asigura toate utilităţile necesare funcţionării acesteia, respectându-se condiţiile impuse prin Avizul pentru reţele existente nr. 1028/04.12.2019.

La eliberarea Autorizaţiei de Construire se vor respecta toate condiţiile impuse prin avizele eliberate de deţinătorii de reţele şi utilităţi publice, care se vor realiza pe cheltuiala beneficiarului.
Documentaţia de urbanism este însoţită de avizele şi acordurile conform Ghidului privind metodologia de elaborare şi conţinutul cadru al P.U.Z. aprobat prin Ordinul nr. 176/N/2000 al M.L.P.A.T. (M.T.C.T.).

Autorizaţia de Construire se va putea elibera doar după realizarea în prealabil a operaţiunilor reglementate prin documentaţia de urbanism cu privire la obligativitatea asigurării acceselor din domeniul public conform Proiectului nr. 22/2019 planşa nr. 04 - ,,Proprietatea asupra terenurilor” şi asigurarea tuturor utilităţilor necesare investiţiei în conformitate cu Planul de acţiune asumat. 

Semnarea documentaţiei de amenajare a teritoriului sau de urbanism atrage responsabilitatea fiecărei persoane din colectivul de specialişti care a elaborat documentaţia, pentru veridicitatea şi corectitudinea din punct de vedere tehnic a acesteia, în conformitate cu art. 38, alin. 1^1) din Legea nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului şi urbanismul, cu modificările şi completările ulterioare.

După aprobarea prin hotărârea consiliului local a documentatiei PUZ si RLU aferent, aceasta va fi transmisa către oficiul de cadastru şi publicitate imobiliară, în vederea actualizării din oficiu a destinaţiei imobilelor înregistrate în sistemul integrat de cadastru şi carte funciară.

Planul Urbanistic Zonal „LOCUINTE COLECTIVE CU SPATII DE SERVICII LA PARTER IN REGIM DE INALTIME S+P+3E”, str. Closca nr. 83, CF nr. 406060 nr. cad 406060, Timisoara, va avea valabilitate de 3 ani, perioadă în care pot fi demarate investiţiile prevăzute în documentaţie.
PROPUNEM:

1. Avizarea si aprobarea Planului Urbanistic Zonal „LOCUINTE COLECTIVE CU SPATII DE SERVICII LA PARTER IN REGIM DE INALTIME S+P+3E”, str. Closca nr. 83, CF nr. 406060 nr. cad 406060, Timisoara, beneficiar S.C. HIDROTIM S.A. întocmit conform proiectului nr. 22/2019, realizat de S.C. DV ARHITECT PL,US S.R.L., care face parte integrantă din prezenta hotărâre;

2. Se stabilesc condiţiile de construire (conform Avizului Arhitectului Şef): 

ZONĂ DE LOCUINTE COLECTIVE SI SERVICII LA PARTER:

- Regimul maxim de înălţime: S+P+3E 

- POTmax = 40%;

- CUTmax = 1,6;

 -  Hmaxcornișă=13m, Hmaxcoamă=16m;
- Retrageri – conform plansei nr. 03 “Reglementari Urbanistice” - Retragerea fata de limita laterala dreapta este de minim 5.00 m sau h/2 pentru cladirile cu regim de inaltime peste P+1E. - Retragerea fata de limita laterala stanga este de minim 2.00 m. - Retragerea fata de limita posterioara este de minim 11 m fata de limita posterioara pentru parter, etajul 1 si etajul 2 si de minim 13.00 m pentru etajul 3; 

- Spații verzi  min 25% in cadrul parcelei;

- se va respecta H.C.L. nr. 4 din 28.01.2003 privind aprobarea realizării aliniamentelor de arbori aferente drumurilor publice aflate pe teritoriul administrativ al municipiului Timişoara;

- În cazul în care parcelele sunt parţial grevate de o servitute de utilitate publică, POT şi CUT se vor calcula la suprafaţa efectivă rămasă în proprietate privată, iar autorizaţia de construire se va putea emite doar după ce terenurile afectate de drumuri vor deveni domeniu public;


- Circulaţii şi accese: accesele auto şi pietonale se vor realiza în conformitate cu avizul Comisiei de Circulatie nr. DT2020-000217/13.02.2020; necesarul de parcaje va fi asigurat în conformitate cu Art. 33 şi Anexa 5 din R.G.U ;

- Servituţi: se vor respecta servituţile trecute în „Propunerile preliminare ce vor fi supuse spre avizare - Etapa a 3-a elaborare P.U.G. Timişoara”, aprobate prin H.C.L. nr. 428/30.07.2013;


- Echipare tehnico-edilitară: pentru investiţia propusă se vor asigura toate utilităţile necesare funcţionării acesteia, respectându-se condiţiile impuse prin Avizul pentru reţele existente nr. 1028/04.12.2019.

3. Prezentul Plan Urbanistic Zonal „LOCUINTE COLECTIVE CU SPATII DE SERVICII LA PARTER IN REGIM DE INALTIME S+P+3E”, str. Closca nr. 83, CF nr. 406060 nr. cad 406060, Timisoara, va avea valabilitate de 3 ani, perioadă în care pot fi demarate investiţiile prevăzute în documentaţie.

Terenul reglementat este amplasat în partea de vest a orașului, in zona Mehala, pe strada Closca – intr-o zona de locuinte si functiuni complementare pentru maxim 2 familii, POT max = 40%, regim de inaltime P-P+2E, în suprafaţă totală de 779 mp, este înscris în CF nr. 406060 nr. cad. 406060 Timisoara, proprietar fiind S.C. HIDROTIM S.A..
4. Autorizaţiile de construire se vor emite doar după realizarea în prealabil a operaţiunilor reglementate prin documentaţia de urbanism cu privire la obligativitatea asigurării acceselor din domeniul public conform Proiectului nr. 22/2019 planşa nr. 04 - ,,Proprietatea asupra terenurilor” şi asigurarea tuturor utilităţilor necesare investiţiei în conformitate cu Planul de acţiune asumat. 

5. După aprobare prin hotărârea consiliului local a documentaţiei PUZ şi RLU aferent, hotărârea însoţită de documentaţie va fi transmisă către oficiul de cadastru şi publicitate imobiliară, în vederea notării în cartea funciară a faptului că imobilul face obiectul respectivelor reglementări urbanistice, în conformitate cu art. 29, alin. 2^1) din Legea nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului şi urbanismul, cu modificările şi completările ulterioare.

6. Reglementările privind autorizarea construcţiilor şi a amenajărilor vor fi aplicate în concordanţă cu prevederile prezentului Plan Urbanistic Zonal „LOCUINTE COLECTIVE CU SPATII DE SERVICII LA PARTER IN REGIM DE INALTIME S+P+3E”, str. Closca nr. 83, CF nr. 406060 nr. cad 406060, Timisoara si a Regulamentului Local de Urbanism.

Având în vedere prevederile legale expuse în prezentul raport, înaintăm Consiliului Local al municipiului Timișoara proiectul de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal „LOCUINTE COLECTIVE CU SPATII DE SERVICII LA PARTER IN REGIM DE INALTIME S+P+3E”, str. Closca nr. 83, CF nr. 406060 nr. cad 406060, Timisoara, realizat de S.C. DV ARHITECT PLUS S.R.L., proprietar S.C. HIDROTIM S.A., îndeplineşte condiţiile pentru a fi supus dezbaterii şi aprobării plenului consiliului local. 

p. ARHITECT SEF

     Monica Mitrofan

 CONSILIER
Liliana Iovan
Red/dact – L.I.

Cod FP 53-01, ver. 1

