Anexa 1 la Hotărârea nr.............................

Indicatorii tehnico-economici ai investiției

I. Elemente de identificare a obiectivului de investii:

1.DENUMIRE:  Actualizare documentație SF și a indicatorilor tehnico-economici pentru proiectul “Retehnologizare/reabilitare rețea primară de termoficare în Municipiul Timișoara. Etapa 1(zona centrală și zona Constantin cel Mare)”
2.AMPLASAMENT: Jud. Timiș, Municipiul Timișoara,zona centrală și zona Constantin cel Mare  

3.BENEFICIAR: Municipiul Timisoara
4. FAZA: S.F.
5. DOCUMENTAŢIA:02-RRPT-002
6. ELABORATOR: - Elaboratorul studiului de fezabilitate este: Compania Locală de Termoficare
                                „COLTERM” S.A. Timişoara. Direcţia Producţie. 

II. CARACTERISTICILE PRINCIPALE ale  obiectivului de investiţii: 
a. Valoarea totală a investiţiei este: 

inclusiv TVA :

27.077.597,73    lei 

         - din care C+M:      
12.582.550,31      lei

b.  Durata de realizare : 12 luni
c. Statutul juridic: Municipiul Timișoara

d. Capacități (în unități fizice și valorice):

Instalații tehnologice termomecanice:

Lungimea de traseu a rețelelor de transport reabilitate este de 3.693 km. In tabelul  de mai jos sunt prezentate tronsoanele de conducte ce vor fi reabilitate prin prezentul proiect, cu precizarea diametrelor și a lungimilor fiecărui tronson.
	Obiect
	Tronson magistrală
	Lungime de traseu (m)
	Diametru nominal

(mm)

	Obiect 1
	2xDN600: Pod Michelangelo - str. Col. Enescu
	1402
	2xDN600

	
	2xDN125: Racord la PT2
	15
	2xDN125

	
	2xDN150: Racord la PT4
	190
	2xDN150

	
	2xDN100: Racord la PT4A
	40
	2xDN100

	
	2xDN125: Prelungire PT7C
	96
	2xDN125

	Obiect 2
	2xDN600: Tronson 1 str.Constantin Cel Mare
	430
	2xDN600

	
	2xDN500: Tronson 2 str. Constantin cel Mare între str.Pomiculturii şi str.Volta
	100
	2xDN500

	
	2xDN150: Tronson 3 str.Volta – PT38
	255
	2xDN150

	
	2xDN500:Tronson 4 str. Constantin cel Mare între str.Volta şi str.Brazilor
	183
	2xDN500

	
	2xDN350: Tronson 5 str.Brazilor – str. Holdelor
	324
	2xDN350

	
	2xDN150: Tronson 6 str.Holdelor – PT39
	114
	2xDN150

	
	2xDN350: Tronson 7 str.Holdelor – str. Sfinţii Apostoli Petru şi Pavel 
	139
	2xDN350

	
	2xDN300: Tronson 8 str. Constantin cel Mare între str.Brazilor şi str.Ecoului
	122
	2xDN300

	
	2xDN200: Tronson 9 str.Perlei – PT27
	283
	2xDN200


e. Surse de finanţare: bugetul local/bugetul de stat/alte fonduri.
Precizăm că documentaţia tehnico economică este elaborată în conformitate cu respectarea  prevederilor HG 907/2016.
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