											

                                                                                               Anexa 1 la HCL nr.	         /       	  .2022							
		     INDICATORI  TEHNICO – ECONOMICI – FAZA P.T.

DENUMIRE PROIECT	Reabilitare termică imobil str. Arieș, nr. 20

AMPLASAMENT 	Municipiul Timişoara, str. Arieș, nr.20

TITULARUL INVESTIŢIEI	Primăria Municipiului Timişoara,
					B-dul. C.D.Loga, nr.1

BENEFICIARUL INVESTIŢIEI	Asociaţia de proprietari, str. Arieș, nr.20

NUMĂR PROIECT			190/2017
DATE TEHNICE				
Anul construirii				1978
Regim de inălţime				S+P+6E
Număr apartamente				120
Suprafaţa construită			1.719 mp
Suprafaţa construită desfăşurată		11.809 mp
Aria utilă totală				9.071 mp
Sistemul constructiv				pereți structurali din beton armat prefabricați 

INDICATORI VALORICI:

Valoarea totală a investiţiei conform devizului general, inclusiv T.V.A.: 	4.238.455,78 lei 
                                                                                                Din care C+M:        3.761.308,38 lei      
		  
INDICATORI MINIMALI, respectiv indicatori de performanță – elemente fizice/capacități fizice care să indice atingerea țintei obiectivului de investiții – și, după caz, calitativi, în conformitate cu standardele, normativele şi reglementările tehnice în vigoare:
1. Scăderea anuală estimată a gazelor cu efect de seră (echivalent tone de CO2):    122,26  tone CO2
1. Numărul gospodăriilor cu o clasificare mai bună a consumului de energie:        120
1. Scăderea consumului anual de energie primară:			                697.819,59  kwh/an
1. Scăderea consumului anual specific de energie pentru încălzire:		   74,60 kwh/ m²/an
1. Scăderea consumului anual specific de energie				   74,60 kwh/ m²/an
		  
INDICATORI LA FINALUL IMPLEMENTĂRII PROIECTULUI:
1. Nivelul anual estimat al gazelor cu efect de seră (echivalent tone de CO2):         230,37  tone CO2
1. Numărul gospodăriilor cu o clasificare mai bună a consumului de energie:        120
1. Consumul anual de energie primară:			                                          1.366.633,32  kwh/an
1. Consumul anual specific de energie pentru încălzire:		                              88,10 kwh/ m²/an
1. Consumul anual specific de energie				                              137,30 kwh/m²/an
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