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INDICATORI TEHNICO – ECONOMICI – FAZA P.T.
DENUMIRE PROIECT
REABILITARE TERMICĂ IMOBIL, STR. GH. LAZĂR NR. 36
AMPLASAMENT 
Municipiul Timişoara, str. Gh. Lazăr nr. 36
TITULARUL INVESTIŢIEI

Primăria Municipiului Timişoara,






Bdul. C.D.Loga, nr.1

BENEFICIARUL INVESTIŢIEI
 Asociaţia de proprietari, 
                                                                  str. Gh. Lazăr nr. 36, jud. Timiș

NUMĂR PROIECT


296 / 2017
DATE TEHNICE




Regim de înălțime:


     S+P+10E
Număr apartamente:


            140
Suprafața construită/etaj:

 1.324,00 mp 
Suprafața desfășurată:
          12.404,00 mp

Suprafața utilă totală:


9.318,30 mp



Sistemul constructiv:


pereți structurali realizați din beton armat monolit

INDICATORI VALORICI:
Valoarea totală a investiţiei conform devizului general, inclusiv T.V.A.:     3.810.823,61 lei,
                                                                                                 din care C+M:    3.395.939,92 lei       
INDICATORI MINIMALI, respectiv indicatori de performanță – elemente fizice/capacități fizice care să indice atingerea țintei obiectivului de investiții – și, după caz, calitativi, în conformitate cu standardele, normativele şi reglementările tehnice în vigoare:
· Scăderea anuală estimată a gazelor cu efect de seră (echivalent tone de CO2):  
    180,56 tone CO2
· Numărul gospodăriilor cu o clasificare mai bună a consumului de energie:       
        140
· Scăderea consumului anual de energie primară:


                      1.030.476,86  kwh/an

· Scăderea consumului anual specific de energie pentru încălzire:

  
   98,70 kwh/m2/an

· Scăderea consumului anual specific de energie



    
   98,70 kwh/m2/an

INDICATORI LA FINALUL IMPLEMENTĂRII PROIECTULUI:

· Nivelul anual estimat al gazelor cu efect de seră (echivalent tone de CO2):      
      262,97 tone CO2
· Numărul gospodăriilor cu o clasificare mai bună a consumului de energie:      
           140
· Consumul anual de energie primară:

       



            1.558.756,98 kwh/an

· Consumul anual specific de energie pentru încălzire:

                              
     89,40 kwh/m2/an

· Consumul anual specific de energie



                           
   140,50 kwh/m2/an               
PROIECTANT

SC EURODRAFT SRL

