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INDICATORI TEHNICO – ECONOMICI – FAZA P.T.
DENUMIRE PROIECT
Reabilitare termică imobil, Str. Nicolae Labiş, bl. 1
AMPLASAMENT 
Municipiul Timişoara, Str. Nicolae Labiş, bl. 1
TITULARUL INVESTIŢIEI
Primăria Municipiului Timişoara,






Bdul. C.D.Loga, nr.1

BENEFICIARUL INVESTIŢIEI
Asociaţia de proprietari, Str. Nicolae Labiş, bl. 1
NUMĂR PROIECT


145/4/2017
DATE TEHNICE




Anul construirii



1988
Regim de inălţime



S+P+4E
Număr apartamente



14
Suprafaţa construită


267,00 mp
Suprafaţa construită desfăşurată

1.335,00 mp
Aria utilă totală



1.134,11 mp
Sistemul constructiv



pereţi structurali din beton armat prefabricaţi 
INDICATORI VALORICI:
Valoarea totală a investiţiei conform devizului general, inclusiv T.V.A.: 
901.274,07 lei 
                                                                                                 Din care C+M:       788.071,23 lei      
INDICATORI MINIMALI, respectiv indicatori de performanță – elemente fizice/capacități fizice care să indice atingerea țintei obiectivului de investiții – și, după caz, calitativi, în conformitate cu standardele, normativele şi reglementările tehnice în vigoare:
· Scăderea anuală estimată a gazelor cu efect de seră (echivalent tone de CO2):    30,88 tone CO2
· Numărul gospodăriilor cu o clasificare mai bună a consumului de energie:        14

· Scăderea consumului anual de energie primară:


                 138.361,73 kwh/an

· Scăderea consumului anual specific de energie pentru încălzire:

     140,30 kwh/m2/an

· Scăderea consumului anual specific de energie



     140,30 kwh/m2/an

INDICATORI LA FINALUL IMPLEMENTĂRII PROIECTULUI:

· Nivelul anual estimat al gazelor cu efect de seră (echivalent tone de CO2):         31,56 tone CO2
· Numărul gospodăriilor cu o clasificare mai bună a consumului de energie:        14

· Consumul anual de energie primară:


                                          151.891,75 kwh/an

· Consumul anual specific de energie pentru încălzire:

                               89,40 kwh/m2/an

· Consumul anual specific de energie



                             140,90 kwh/m2/an

PROIECTANT

SC EURODRAFT PROIECT DESIGN SRL

