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INDICATORI TEHNICO – ECONOMICI – FAZA P.T.
DENUMIRE PROIECT
Reabilitare termică imobil, Str. Martir Vasile Balmuş, nr. 9-11
AMPLASAMENT 
Municipiul Timişoara, Str. Martir Vasile Balmuş, nr. 9-11
TITULARUL INVESTIŢIEI
Primăria Municipiului Timişoara,






Bdul. C.D.Loga, nr.1

BENEFICIARUL INVESTIŢIEI
Asociaţia de proprietari, Str. Martir Vasile Balmuş, nr. 9-11
NUMĂR PROIECT


145/3/2017
DATE TEHNICE




Anul construirii



1981
Regim de inălţime



S+P+4E
Număr apartamente



30
Suprafaţa construită


424,53 mp
Suprafaţa construită desfăşurată

2.086,73 mp
Aria utilă totală



1.734,75 mp
Sistemul constructiv



pereţi structurali din beton armat prefabricaţi 
INDICATORI VALORICI:
Valoarea totală a investiţiei conform devizului general, inclusiv T.V.A.: 
1.017.562,74 lei 
                                                                                                 Din care C+M:          882.571,26 lei      
INDICATORI MINIMALI, respectiv indicatori de performanță – elemente fizice/capacități fizice care să indice atingerea țintei obiectivului de investiții – și, după caz, calitativi, în conformitate cu standardele, normativele şi reglementările tehnice în vigoare:
· Scăderea anuală estimată a gazelor cu efect de seră (echivalent tone de CO2):    26,64 tone CO2
· Numărul gospodăriilor cu o clasificare mai bună a consumului de energie:        30
· Scăderea consumului anual de energie primară:


                  186.386,42 kwh/an

· Scăderea consumului anual specific de energie pentru încălzire:

     121,00 kwh/m2/an

· Scăderea consumului anual specific de energie



     121,00 kwh/m2/an

INDICATORI LA FINALUL IMPLEMENTĂRII PROIECTULUI:

· Nivelul anual estimat al gazelor cu efect de seră (echivalent tone de CO2):         33,33 tone CO2
· Numărul gospodăriilor cu o clasificare mai bună a consumului de energie:        30
· Consumul anual de energie primară:


                                          249.726,32  kwh/an

· Consumul anual specific de energie pentru încălzire:

                               87,50 kwh/m2/an

· Consumul anual specific de energie



                             149,00 kwh/m2/an
PROIECTANT

SC EURODRAFT PROIECT DESIGN SRL

