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INDICATORI TEHNICO – ECONOMICI – FAZA P.T.
DENUMIRE PROIECT
Reabilitare termică imobil Aleea Săgeţii nr. 5, sc. A+B
AMPLASAMENT 
Municipiul Timişoara, Aleea Săgeţii nr. 5, sc. A+B
TITULARUL INVESTIŢIEI
Primăria Municipiului Timişoara,






Bdul. C.D.Loga, nr.1

BENEFICIARUL INVESTIŢIEI
Asociaţia de proprietari, Aleea Săgeţii nr. 5, sc. A+B
NUMĂR PROIECT


132/5/2017
DATE TEHNICE




Anul construirii



1976
Regim de inălţime



S+P+4 E
Număr apartamente



30
Suprafaţa construită


365,10 mp
Suprafaţa construită desfăşurată

1.825,50 mp
Sistemul constructiv



pereţi structurali din beton armat prefabricaţi 
INDICATORI VALORICI:
Valoarea totală a investiţiei conform devizului general, inclusiv T.V.A.: 
859.685,53 lei 
                                                                                                 Din care C+M:       749.219,50 lei      
INDICATORI MINIMALI, respectiv indicatori de performanță – elemente fizice/capacități fizice care să indice atingerea țintei obiectivului de investiții – și, după caz, calitativi, în conformitate cu standardele, normativele şi reglementările tehnice în vigoare:

· Scăderea anuală estimată a gazelor cu efect de seră (echivalent tone de CO2):     37,34 tone CO2
· Numărul gospodăriilor cu o clasificare mai bună a consumului de energie:         30
· Scăderea consumului anual de energie primară:


                  213,078,77 kwh/an

· Scăderea consumului anual specific de energie pentru încălzire:

     117,10 kwh/m2/an

· Scăderea consumului anual specific de energie:



     117,10 kwh/m2/an

INDICATORI LA FINALUL IMPLEMENTĂRII PROIECTULUI:

· Nivelul anual estimat al gazelor cu efect de seră (echivalent tone de CO2):         49,05 tone CO2
· Numărul gospodăriilor cu o clasificare mai bună a consumului de energie:        30
· Consumul anual de energie primară:


                                          290.047,59 kwh/an

· Consumul anual specific de energie pentru încălzire:

                               89,40 kwh/m2/an

· Consumul anual specific de energie:



                             150,60 kwh/m2/an

PROIECTANT

SC EURODRAFT PROIECT DESIGN SRL

