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INDICATORI TEHNICO – ECONOMICI – FAZA P.T.
DENUMIRE PROIECT
Reabilitare termică imobil Intrarea Pogonici, nr. 2, sc. A+B
AMPLASAMENT 
Municipiul Timişoara, Intrarea Pogonici, nr. 2, sc. A+B
TITULARUL INVESTIŢIEI
Primăria Municipiului Timişoara,






Bdul. C.D.Loga, nr.1

BENEFICIARUL INVESTIŢIEI
Asociaţia de proprietari, Intrarea Pogonici, nr. 2, sc. A+B
NUMĂR PROIECT


132/1/2017
DATE TEHNICE




Anul construirii



1978
Regim de inălţime



S+P+4 E
Număr apartamente



31
Suprafaţa construită


455,00 mp
Suprafaţa construită desfăşurată

2.275,00 mp
Sistemul constructiv



pereţi structurali din beton armat prefabricaţi 
INDICATORI VALORICI:
Valoarea totală a investiţiei conform devizului general, inclusiv T.V.A.: 
1.130.645,90 lei 
                                                                                                 Din care C+M:          994.115,92 lei      
INDICATORI MINIMALI, respectiv indicatori de performanță – elemente fizice/capacități fizice care să indice atingerea țintei obiectivului de investiții – și, după caz, calitativi, în conformitate cu standardele, normativele şi reglementările tehnice în vigoare:

· Scăderea anuală estimată a gazelor cu efect de seră (echivalent tone de CO2):     43,56 tone CO2
· Numărul gospodăriilor cu o clasificare mai bună a consumului de energie:         31
· Scăderea consumului anual de energie primară:


                  248,569,01 kwh/an

· Scăderea consumului anual specific de energie pentru încălzire:

     110,30 kwh/m2/an

· Scăderea consumului anual specific de energie:



     110,30 kwh/m2/an

INDICATORI LA FINALUL IMPLEMENTĂRII PROIECTULUI:

· Nivelul anual estimat al gazelor cu efect de seră (echivalent tone de CO2):         56,68 tone CO2
· Numărul gospodăriilor cu o clasificare mai bună a consumului de energie:        31
· Consumul anual de energie primară:


                                          336.005,67 kwh/an

· Consumul anual specific de energie pentru încălzire:

                               89,60 kwh/m2/an

· Consumul anual specific de energie:



                             140,30 kwh/m2/an

PROIECTANT

SC EURODRAFT PROIECT DESIGN SRL

