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INDICATORI TEHNICO – ECONOMICI – FAZA P.T.
DENUMIRE PROIECT
Reabilitare termică imobil str. Hărniciei, nr. 3, sc. A+B+C
AMPLASAMENT 
Municipiul Timişoara, str. Hărniciei, nr. 3, sc. A+B+C
TITULARUL INVESTIŢIEI
Primăria Municipiului Timişoara,






Bdul. C.D.Loga, nr.1

BENEFICIARUL INVESTIŢIEI
Asociaţia de proprietari, str. Hărniciei, nr. 3, sc. A+B+C
NUMĂR PROIECT


132/4/2017
DATE TEHNICE




Anul construirii



1969
Regim de inălţime



S+P+4 E
Număr apartamente



60
Suprafaţa construită


651,60 mp
Suprafaţa construită desfăşurată

3.258,00 mp
Sistemul constructiv



pereţi structurali din beton armat prefabricaţi 
INDICATORI VALORICI:
Valoarea totală a investiţiei conform devizului general, inclusiv T.V.A.: 
1.336.431,02 lei 
                                                                                                 Din care C+M:       1.165,768,27lei      
INDICATORI MINIMALI, respectiv indicatori de performanță – elemente fizice/capacități fizice care să indice atingerea țintei obiectivului de investiții – și, după caz, calitativi, în conformitate cu standardele, normativele şi reglementările tehnice în vigoare:

· Scăderea anuală estimată a gazelor cu efect de seră (echivalent tone de CO2):     54,59 tone CO2
· Numărul gospodăriilor cu o clasificare mai bună a consumului de energie:         60
· Scăderea consumului anual de energie primară:


                  311.523,74 kwh/an

· Scăderea consumului anual specific de energie pentru încălzire:

     101,90 kwh/m2/an

· Scăderea consumului anual specific de energie:



     101,90 kwh/m2/an

INDICATORI LA FINALUL IMPLEMENTĂRII PROIECTULUI:

· Nivelul anual estimat al gazelor cu efect de seră (echivalent tone de CO2):         88,13 tone CO2
· Numărul gospodăriilor cu o clasificare mai bună a consumului de energie:        60
· Consumul anual de energie primară:


                                          520.018,85 kwh/an

· Consumul anual specific de energie pentru încălzire:

                               89,90 kwh/m2/an

· Consumul anual specific de energie:



                             161,30 kwh/m2/an

PROIECTANT

SC EURODRAFT PROIECT DESIGN SRL

