
                                                                                             Anexa 1 la HCL nr…………….


                                         INDICATORI TEHNICO-ECONOMICI
        
                                                                 FAZA SF 


Denumire proiect: "Extindere iluminat public str.Drubeta nr.97 (parcare în spatele blocului), str.Iosif Sârbu”
Amplasament: Timișoara, str.Drubeta nr.97 (parcare în spatele blocului), str.Iosif Sârbu”
Titularul investitiei: Municipiul Timişoara, B-dul. C.D. Loga, nr. 1 
 Beneficiar: Municipiul Timişoara, B-dul. C.D. Loga, nr. 1 
 Număr  proiect: SIL-654-000

1. Indicatori de rezultat:
	- scăderea consumului anual de energie primară de la 6.806 kWh/an la 2.075 kWh/an 
  - scăderea gazelor cu efect de seră anuală de la 7,4866 tone echivalent CO2  la 1,45  tone echivalent CO2 
2. Indicatori de proiect:
		Rețea electrică subterană                        331 ml
		Număr de stâlpi metalici h=8m                13 buc
		Număr de corpuri tip LED                        20 buc
Sistem de telegestiune                              20 buc module electronice la nivel de corpuri
3. Indicatori valorici:
      Valoarea totală a investiției conform devizului general, inclusiv T.V.A este de 562.014,61  lei,
din care  constructii-montaj (C+ M ) este de 449.408,46  lei. 
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