
                                                                                             Anexa 1 la HCL nr…………….


                                         INDICATORI TEHNICO-ECONOMICI
        
                                                                 FAZA SF 


Denumire proiect: Extindere iluminat public în parcare Calea Buziașului-Str. Siemens        Amplasament: Timișoara, parcare, Calea Buziașului-Str. Siemens
Titularul investitiei: Municipiul Timişoara, B-dul. C.D. Loga, nr. 1 
 Beneficiar: Municipiul Timişoara, B-dul. C.D. Loga, nr. 1 
 Număr  proiect: SIL-659-000

1. Indicatori de rezultat:
	- scăderea consumului anual de energie primară de la 59.776,6 kWh/an la 20.559,1 kWh/an 
   - scăderea gazelor cu efect de seră  annual de la 65,75426 tone echivalent CO2  la 22,61501  tone echivalent CO2 
		 
2. Indicatori de proiect:
		Rețea electrică subterană                     1153 ml
		Număr de stâlpi metalici h=8m                 8 buc
       Număr de stâlpi metalici h=15m              5 buc
       Numat de proiectoare cu LED               10 buc	
		Număr de corpuri tip LED                      42 buc
       Punct de aprindere                                    1 buc
Sistem de telegestiune                             52 buc module electronice la nivel de corpuri
                                                                   1 buc modul electronic la nivel de punct de aprindere
3. Indicatori valorici:
      Valoarea totală a investiției conform devizului general, inclusiv T.V.A este de 1.299.663,96  lei,
din care  constructii-montaj (C+ M ) este de 1.061.323,69  lei. 
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