                                                                                  Anexa 2 la HCL nr…………….



                                               DESCRIEREA INVESTITIEI 
I.
DATE GENERALE: 
Denumire proiect: Extindere iluminat public în parcare Calea Buziașului-Str. Siemens 
Amplasament: Timișoara, parcare, Calea Buziașului-Str. Siemens
Titularul investitiei: Municipiul Timişoara, B-dul. C.D. Loga, nr. 1 
Beneficiar: Municipiul Timişoara, B-dul. C.D. Loga, nr. 1 
 
II.
DATE TEHNICE 

1.Indicatori de rezultat:
- scăderea consumului anual de energie primară de la 59.776,6 kWh/an la 20.559,1 kWh/an 
   - scăderea gazelor cu efect de seră  annual de la 65,75426 tone echivalent CO2  la 22,61501  tone echivalent CO2 

2.Indicatori de proiect:
Rețea electrică subterană                           1153 ml
		Număr de stâlpi metalici h=8m                 8 buc
       Număr de stâlpi metalici h=15m              5 buc
       Numat de proiectoare cu LED                10 buc	
		Număr de corpuri tip LED                       42 buc
       Punct de aprindere 	1 buc
Sistem de telegestiune                              52 buc module electronice la nivel de corpuri
                                                                    1 buc modul electronic la nivel de punct de aprindere
	
III.
INDICATORI VALORICI
Valoarea totală a investiției conform devizului general, inclusiv T.V.A, este de 1.299.663,96 lei,
din care  constructii montaj (C+ M ) este de 1.061.323,69  lei. 

IV.
DESCRIEREA INVESTITIEI 
Realizarea unei rețele electrice subterane (LES) trifazate  noi în lungime de 1153ml, 8 stâlpi metalici, având h=8m, echipați cu 8 corpuri tip LED și 5 stâlpi metalici având h=15m, echipați cu 10 proiectoare cu LED, un punct de aprindere echipat cu modul electronic de telegestiune. Aparatele de iluminat noi cu LED-uri vor avea implementat un sistem de telegestiune la nivel de punct luminous.  

Elaborat :  ELBA-COM S.A. TIMIȘOARA



