                                                                                   Anexa 1 la HCL nr.
___________________      


INDICATORI TEHNICO -ECONOMICI – FAZA P.T.
DENUMIRE PROIECT
          Reabilitare termică imobil, str. Argeş, nr. 4
AMPLASAMENT 
           Municipiul Timişoara,  str. Argeş, nr. 4
TITULARUL INVESTIŢIEI
           Primăria Municipiului Timişoara,






           Bdul. C.D.Loga, nr.1

BENEFICIARUL INVESTIŢIEI
           Asociaţia de proprietari str. Argeş, nr. 4
NUMĂR PROIECT


            161/5/2017
DATE TEHNICE




Anul construirii



1950
Regim de inălţime



S+P+3E
Număr apartamente



24
Suprafaţa construită


370,00 mp
Suprafaţa construită desfăşurată

1.471,00 mp
Suprafaţa utilă                                             1.192,76 mp
Sistemul constructiv



pereţi din zidarie portantă nearmată
INDICATORI VALORICI:
Valoarea totală a investiţiei conform devizului general, inclusiv T.V.A.: 
 842.125,34 lei 
                                                                                                 Din care C+M:        728.107,09 lei      
INDICATORI MINIMALI, respectiv indicatori de performanță – elemente fizice/capacități fizice care să indice atingerea țintei obiectivului de investiții  și, după caz, calitativi, în conformitate cu standardele, normativele şi reglementările tehnice în vigoare:

· Scăderea anuală estimată a gazelor cu efect de seră (echivalent tone de CO2):    24,12 tone CO2
· Numărul gospodăriilor cu o clasificare mai bună a consumului de energie:        24
· Scăderea consumului anual de energie primară:


                137.704,99 kwh/an

· Scăderea consumului anual specific de energie pentru încălzire:

   101,10 kwh/m2/an

· Scăderea consumului anual specific de energie



   101,10 kwh/m2/an

INDICATORI LA FINALUL IMPLEMENTĂRII PROIECTULUI:

· Nivelul anual estimat al gazelor cu efect de seră (echivalent tone de CO2):         35,72 tone CO2
· Numărul gospodăriilor cu o clasificare mai bună a consumului de energie:        24
· Consumul anual de energie primară:


                                          211.391,67 kwh/an

· Consumul anual specific de energie pentru încălzire:

                             81,5 kwh/m2/an

· Consumul anual specific de energie



                             146,4 kwh/m2/an

PROIECTANT

SC EURODRAFT PROIECT DESIGN SRL

