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____________________


INDICATORI TEHNICO – ECONOMICI – FAZA  P.T.
DENUMIRE PROIECT

REABILITARE TERMICĂ IMOBIL,
STR. RĂSĂRITULUI, NR. 5
AMPLASAMENT 

MUNICIPIUL TIMIŞOARA,  
STR. RĂSĂRITULUI, NR. 5, BL. 10
TITULARUL INVESTIŢIEI

             PRIMĂRIA MUNICIPIULUI TIMIŞOARA,






BDUL. C.D.LOGA, NR.1
BENEFICIARUL INVESTIŢIEI
  
 ASOCIAŢIA DE PROPRIETARI, 
STR. RĂSĂRITULUI, NR. 5, BL. 10
NUMĂR PROIECT



161/7/2017
DATE TEHNICE




Anul construirii



1982
Regim de inălţime



S+P+4E
Număr apartamente



21
Suprafaţa construită


             286,50 mp
Suprafaţa construită desfăşurată

1.440,25 mp
Aria utilă totală



1.327,53 mp

Sistemul constructiv



pereţi structurali din beton armat prefabricaţi 

INDICATORI VALORICI:
Valoarea totală a investiţiei conform devizului general, inclusiv T.V.A.: 
 762.238,09 lei 
                                                                                                 Din care C+M:       660.693,20 lei      
   INDICATORI MINIMALI, respectiv indicatori de performanță – elemente fizice/capacități fizice care să indice atingerea țintei obiectivului de investiții – și, după caz, calitativi, în conformitate cu standardele, normativele şi reglementările tehnice în vigoare:

· Scăderea anuală estimată a gazelor cu efect de seră (echivalent tone de CO2):    29,89 tone CO2
· Numărul gospodăriilor cu o clasificare mai bună a consumului de energie:        21
· Scăderea consumului anual de energie primară:


                125.010,14 kwh/an

· Scăderea consumului anual specific de energie pentru încălzire:

   114,50 kwh/m2/an

· Scăderea consumului anual specific de energie



   114,50 kwh/m2/an

INDICATORI LA FINALUL IMPLEMENTĂRII PROIECTULUI:

· Nivelul anual estimat al gazelor cu efect de seră (echivalent tone de CO2):         38,81 tone CO2
· Numărul gospodăriilor cu o clasificare mai bună a consumului de energie:        21
· Consumul anual de energie primară:


                                          173.834,58 kwh/an

· Consumul anual specific de energie pentru încălzire:

                              87,1 kwh/m2/an

· Consumul anual specific de energie



                             146,1 kwh/m2/an

PROIECTANT

SC EURODRAFT PROIECT DESIGN SRL

