                                                                                            Anexa 1 la HCL nr.
____________________
INDICATORI TEHNICO – ECONOMICI – FAZA P.T.
DENUMIRE PROIECT
           REABILITARE TERMICĂ 3 BLOCURI  S+P+4E
AMPLASAMENT 
           Municipiul Timişoara,  Str. Cernăuţi, nr. 10, 12, 14 

TITULARUL INVESTIŢIEI
            Primăria Municipiului Timişoara,






            Bdul. C.D.Loga, nr.1

BENEFICIARUL INVESTIŢIEI
            Asociaţia de proprietari, Str. Cernăuţi, nr. 10, 12, 14
NUMĂR PROIECT


            161/2/2017
DATE TEHNICE




Anul construirii



1989
Regim de inălţime



S+P+4E
Număr apartamente



30
Suprafaţa construită


574,93 mp
Suprafaţa construită desfăşurată

2.808,61 mp
Aria utilă totală



2.401,47 mp

Sistemul constructiv



pereţi structurali din beton armat prefabricaţi 

INDICATORI VALORICI:
Valoarea totală a investiţiei conform devizului general, inclusiv T.V.A.: 
1.442.262,30 lei 
                                                                                                 Din care C+M:       1.258.391,00 lei      
INDICATORI MINIMALI, respectiv indicatori de performanță – elemente fizice/capacități fizice care să indice atingerea țintei obiectivului de investiții – și, după caz, calitativi, în conformitate cu standardele, normativele şi reglementările tehnice în vigoare:

· Scăderea anuală estimată a gazelor cu efect de seră (echivalent tone de CO2):    48,11 tone CO2
· Numărul gospodăriilor cu o clasificare mai bună a consumului de energie:        30
· Scăderea consumului anual de energie primară:


                274.584,54 kwh/an

· Scăderea consumului anual specific de energie pentru încălzire:

   111,10 kwh/m2/an

· Scăderea consumului anual specific de energie



   111,10 kwh/m2/an

INDICATORI LA FINALUL IMPLEMENTĂRII PROIECTULUI:

· Nivelul anual estimat al gazelor cu efect de seră (echivalent tone de CO2):         69,05 tone CO2
· Numărul gospodăriilor cu o clasificare mai bună a consumului de energie:        30
· Consumul anual de energie primară:


                                          407.796,71 kwh/an

· Consumul anual specific de energie pentru încălzire:

                               89,40 kwh/m2/an

· Consumul anual specific de energie



                              156,20 kwh/m2/an

PROIECTANT

SC EURODRAFT PROIECT DESIGN SRL

