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                                                                                                                                                                                                REFERAT DE APROBARE A  PROIECTULUI DE HOTĂRÂRE

 Sectiunea 1 
Titlul proiectului de hotărâre
Proiect de hotărâre privind 
aprobarea indicatorilor tehnico-economici și a Devizului General prevăzuți în documentația  aferentă obiectivului de investiții ”AUDIT ENERGETIC+DALI+PT- Reabilitare termica  gradinita cu program prelungit nr.6”, situat în Timisoara, Str. Tepes Voda( Ismail), nr. 17, jud.Timis
Sectiunea a 2 - a 
Motivul emiterii proiectului de hotărâre
1. Descrierea situaţiei actuale

       Municipiul Timișoara a incheiat Contractul de prestare de  servicii nr.100/02.06.2020  cu operatorul economic S.C. Hentza Business S.R.L., avand ca obiect  realizarea  ”AUDIT ENERGETIC+DALI+PT- Reabilitare termica  gradinita cu program prelungit nr.6”, situat în Timisoara, Str. Tepes Voda( fostă Ismail), nr. 17, jud.Timis.
      Urmarea acestui contract operatorul economic S.C. Hentza Business S.R.L. a elaborat proiectul nr.70/2020 cu denumirea ,,Reabilitare térmica corp cladire Gradinita PP nr. 6 , Timisoara”.
Procedura de întocmire a documentației necesare achiziției publice precum și urmărirea derulării contractului  s-a desfășurat de către Biroul Construcții Instalații, actual Birou Reabilitare Clădiri Publice

     Imobilul cu regim de înălţime P+1 ce vizeza lucrările de intervenţie, se află în intravilanul municipiului Timişoara, pe un teren în suprafaţă de 1798 mp, are o amprentă la sol de 389.80 mp şi o suprafaţă construită desfăşurată de 710.37 mp.
Accesul principal pe teren pentru cladirea gradiniţei se face din str. Ismail, latura de Sud. Accesul secundar se face din str. Brumărele, latura de Vest. Clădirea se află la intersecţia străzii Brumărele cu strada Ismail, fiind marginită pe două laturi de către aceste străzi.
 
         Proiectul de investiţii cuprinde lucrări de reabilitare termică a imobilului cu regim de înălţime P+1E+Pod. Lucrările se vor realiza în mod unitar pentru întreaga clădire, potrivit caracterului arhitectural al imobilului şi al zonei.
Lucrările de Reabilitare termică corp clădire Grădiniţa PP nr. 6, str. Ţepeş Vodă (Ismail) nr. 17 reprezintă, în ansamblu, un proiect de investiţii ce cuprinde realizarea următoarelor intervenţii asupra clădirii:
-consolidarea clădirii cu tencuieli armate cu plasă sudată pe o faţă a pereţilor exteriori;
-imbunătăţirea izolaţiei termice a clădirii (anveloparea cu vată bazaltică a pereţilor exteriori, reabilitarea tâmplăriei şi a învelitoarelor);
-izolarea cu vată bazaltică rigidă a plăcii peste etaj (zona de clădire orientată către stradă) şi a plăcii peste parter (zona de clădire orientată către curte), peste care se va monta duşumea din lemn;
-executarea de lucrări de reparaţii la faţade, soclu şi trotuare;	
-repararea plăcii de beton de la nivelul balconului de acces şi refacerea acesteia prin consolidare şi extindere în lateral cu 30 cm;
-demolarea şi refacerea în totalitate a scării metalice;
-montarea a două copertine cu prindere la peretele existent, corespunzătoare fiecăruia dintre cele două accesuri în clădire;
-inlocuirea centralelor termice cu centrale pe gaz cu randament ridicat, în condensare;
-montarea instalaţiilor de reglaj termic pe zone încălzite şi perioadă de utilizare;
-modernizarea instalaţiilor sanitare, prin înlocuirea elementelor deteriorate sau nefuncţionale;
-modernizarea instalaţiei de iluminat, prin montarea de corpuri de iluminat cu senzori în spaţiile comune;
-reabilitarea construcţiei şi aducerea sa într-o stare ce respectă normativele în vigoare, referitoare la rezistenţă şi stabilitate, securitate la incendiu, igienă şi sănătate, protecţia mediuluişi protecţia împotriva zgomotului.
-prin proiect se urmărește creșterea eficienței energetice a clădiri școlii, îmbunătățirea condițiilor de confort termic interior, reducerea pierderilor de căldură și a consumurilor energetice, reducerea costurilor pentru încălzire și apă caldă de consum, reducerea emisiilor poluante generate de producerea, transportul și consumul de energie.




1. Schimbări preconizate și rezultate așteptate

      Proiectul de investiţii urmăreşte îmbunătăţirea condiţiilor de învăţământ şi de desfăşurare a actului didactic pentru copiii şi personalul Grădiniţei cu Program Prelungit nr.6 Timişoara, prin reabilitarea termică şi adoptarea unor măsuri de creştere a eficienţei energetice a cladirii aferente, după implementare.
Iniţiativa investiţională propusă se încadrează în obiectivele SIDU 2015 – 2020 Polul de Creștere Timişoara – OS 3: Asigurarea unui mediu social intercultural, coeziv şi dinamic, favorabil progresului şi incluziunii (Programul P.3.4: Consolidarea unui învăţământ dinamic şi atractiv, adaptat cerinţelor pieţei muncii, vector al dezvoltării inteligente; Măsura M.3.4.2: Construcţia, extinderea, modernizarea şi dotarea spaţiilor de învăţământ) şi OS 4: Asigurarea unui habitat ecologic, confortabil şi atractiv (Măsura M.4.2.3: Eficientizarea energetică a clădirilor publice şi rezidenţiale; Proiectul nr. 337 – Reabilitarea termică a unităţilor de învăţământ preşcolar din Municipiul Timisoara.
Aprobarea Devizului General și ulterior execuția lucrărilor de conformare prevăzute în documentatie, vor conduce în final la obținerea cresterii eficientei energetice a clădirii situate la adresa Timișoara, Str. Tepes Voda( Ismail), nr. 17, jud.Timis - în care funcționează în prezent Gradinita PP 6




3.Alte informatii
  
    Costurile pentru realizarea investitiei conform Devizului General sunt următoarele:
[bookmark: _GoBack]           Valoarea totală estimată a investiţiei conform Devizului General , 
                  2.776.215,11  lei fără TVA  respectiv  3.303.695,98 lei inclusiv TVA	
           din care   valoarea  C+M:         
                 1.305.000,00 lei  fără TVA  respectiv  1.552.950,00 lei  inclusiv TVA 
     Durata de realizare a investitiei este de  12 luni.





4.Concluzii
     
Urmare a celor prezentate mai sus, considerăm oportună aprobarea prin HCL a indicatorilor tehnico-economici, prevăzuți in Anexa 1 și Devizului General  prevazut în Anexa 2, pentru obiectivul de investitii , ”AUDIT ENERGETIC+DALI+PT- Reabilitare termica  gradinita cu program prelungit nr.6”, situat în Timisoara, Str. Tepes Voda( Ismail), nr. 17, jud Timis
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