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INDICATORI TEHNICO – ECONOMICI – FAZA P.T.
DENUMIRE PROIECT
Reabilitare termică imobil în str. Deliblata  nr. 21
AMPLASAMENT 
Municipiul Timişoara, str. Deliblata  nr. 21
TITULARUL INVESTIŢIEI
Primăria Municipiului Timişoara,






Bdul. C.D.Loga, nr.1

BENEFICIARUL INVESTIŢIEI
Asociaţia de proprietari, str.Deliblata nr. 21
NUMĂR PROIECT


191/4/2017- revizuit oct.2022
DATE TEHNICE




Anul construirii



1973
Regim de inălţime



S+P+10 E
Număr apartamente



44
Suprafaţa construită


280,96 mp
Suprafaţa construită desfăşurată

3.098,51 mp
Aria utilă totală



2.386,74 mp
Sistemul constructiv



pereţi structurali din beton armat prefabricaţi 
INDICATORI VALORICI:
Valoarea totală a investiţiei conform devizului general, inclusiv T.V.A.: 
1.418.285,71 lei 
                                                                                                 Din care C+M:       1.227.406,39 lei      
INDICATORI MINIMALI, respectiv indicatori de performanță – elemente fizice/capacități fizice care să indice atingerea țintei obiectivului de investiții – și, după caz, calitativi, în conformitate cu standardele, normativele şi reglementările tehnice în vigoare:

· Scăderea anuală estimată a gazelor cu efect de seră (echivalent tone de CO2):    39,88 tone CO2
· Numărul gospodăriilor cu o clasificare mai bună a consumului de energie:        44
· Scăderea consumului anual de energie primară:


                166.775,69 kwh/an

· Scăderea consumului anual specific de energie pentru încălzire:

     79,90 kwh/m2/an

· Scăderea consumului anual specific de energie



     79,90 kwh/m2/an

INDICATORI LA FINALUL IMPLEMENTĂRII PROIECTULUI:

· Nivelul anual estimat al gazelor cu efect de seră (echivalent tone de CO2):         76,49 tone CO2
· Numărul gospodăriilor cu o clasificare mai bună a consumului de energie:        44
· Consumul anual de energie primară:


                                          341.941,43 kwh/an

· Consumul anual specific de energie pentru încălzire:

                               89,30 kwh/m2/an

· Consumul anual specific de energie



                             150,70 kwh/m2/an

PROIECTANT

SC EURODRAFT PROIECT DESIGN SRL

