					                                Anexa la HCL nr. ___________________	      
  											
				INDICATORI  TEHNICO – ECONOMICI – FAZA P.T.

DENUMIRE PROIECT	Reabilitare termică imobil Str.C.Brediceanu  nr. 13-15

AMPLASAMENT 	Municipiul Timişoara, Str.C.Brediceanu  nr. 13-15

TITULARUL INVESTIŢIEI	Primăria Municipiului Timişoara,
					Bdul. C.D.Loga, nr.1

BENEFICIARUL INVESTIŢIEI	Asociaţia de proprietari, Str.C.Brediceanu  nr. 13-15

NUMĂR PROIECT			180/1/2017

DATE TEHNICE				
Anul construirii				1976
Regim de inălţime				S+P+4E
Număr apartamente				45
Suprafaţa construită			547,50 mp
Suprafaţa construită desfăşurată		2.737,50 mp
Aria utilă totală				2.262,72 mp
Sistemul constructiv				pereți structurali din zidărie nearmată în sistem ”fagure”


INDICATORI VALORICI:

Valoarea totală a investiţiei conform devizului general, inclusiv T.V.A.: 	2.068.703.12 lei 
                                                                                                Din care C+M:        1.772.261,82 lei      


INDICATORI MINIMALI, respectiv indicatori de performanță – elemente fizice/capacități fizice care să indice atingerea țintei obiectivului de investiții – și, după caz, calitativi, în conformitate cu standardele, normativele şi reglementările tehnice în vigoare:
· Scăderea anuală estimată a gazelor cu efect de seră (echivalent tone de CO2):    46,62 tone CO2
· Numărul gospodăriilor cu o clasificare mai bună a consumului de energie:        45
· Scăderea consumului anual de energie primară:			                266.101,84 kwh/an
· Scăderea consumului anual specific de energie pentru încălzire:		   99,10 kwh/m2/an
· Scăderea consumului anual specific de energie				   99,10 kwh/m2/an
			  
INDICATORI LA FINALUL IMPLEMENTĂRII PROIECTULUI:
· Nivelul anual estimat al gazelor cu efect de seră (echivalent tone de CO2):         68,34 tone CO2
· Numărul gospodăriilor cu o clasificare mai bună a consumului de energie:        45
· Consumul anual de energie primară:			                                          404.923,62 kwh/an
· Consumul anual specific de energie pentru încălzire:		                              81,2 kwh/m2/an
· Consumul anual specific de energie				                             142,0 kwh/m2/an
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