								
                                                                                            Anexa la HCL nr. _____________________
  											
				INDICATORI  TEHNICO – ECONOMICI – FAZA P.T.

DENUMIRE PROIECT	Reabilitare termică imobil Calea Torontalului, nr. 14

AMPLASAMENT 	Municipiul Timişoara, Calea Torontalului, nr. 14

TITULARUL INVESTIŢIEI	Primăria Municipiului Timişoara,
					Bdul. C.D.Loga, nr.1

BENEFICIARUL INVESTIŢIEI	Asociaţia de proprietari, Calea Torontalului, nr. 14

NUMĂR PROIECT			180/2/2017

DATE TEHNICE				
Anul construirii				1979
Regim de inălţime				S+P+4E
Număr apartamente				40
Suprafaţa construită			555 mp
Suprafaţa construită desfăşurată		2.775 mp
Aria utilă totală				2.261,12 mp
Sistemul constructiv				panouri mari prefabricate în sistem ”fagure”

INDICATORI VALORICI:

Valoarea totală a investiţiei conform devizului general, inclusiv T.V.A.: 	1.431.258,72 lei 
                                                                                                Din care C+M:        1.240.973,07 lei      
			  

INDICATORI MINIMALI, respectiv indicatori de performanță – elemente fizice/capacități fizice care să indice atingerea țintei obiectivului de investiții – și, după caz, calitativi, în conformitate cu standardele, normativele şi reglementările tehnice în vigoare:
· Scăderea anuală estimată a gazelor cu efect de seră (echivalent tone de CO2):    39,27 tone CO2
· Numărul gospodăriilor cu o clasificare mai bună a consumului de energie:        40
· Scăderea consumului anual de energie primară:			                224.141,41 kwh/an
· Scăderea consumului anual specific de energie pentru încălzire:		   86,40 kwh/m2/an
· Scăderea consumului anual specific de energie				   86,40 kwh/m2/an
			  
INDICATORI LA FINALUL IMPLEMENTĂRII PROIECTULUI:
· Nivelul anual estimat al gazelor cu efect de seră (echivalent tone de CO2):         66,98 tone CO2
· Numărul gospodăriilor cu o clasificare mai bună a consumului de energie:        40
· Consumul anual de energie primară:			                                          396.655,44 kwh/an
· Consumul anual specific de energie pentru încălzire:		                              86,40 kwh/m2/an
· Consumul anual specific de energie				                             144,10 kwh/m2/an
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