						                                                                                       Anexa  la HCL nr. _____________________	
  								
		INDICATORI  TEHNICO – ECONOMICI – FAZA P.T.

DENUMIRE PROIECT	Reabilitare termică imobil str. Dropiei, nr.7

AMPLASAMENT 	Municipiul Timişoara, str. Dropiei, nr.7

TITULARUL INVESTIŢIEI	Primăria Municipiului Timişoara,
					Bdul. C.D.Loga, nr.1

BENEFICIARUL INVESTIŢIEI	Asociaţia de proprietari, str. Dropiei, nr.7

NUMĂR PROIECT			180/3/2017

DATE TEHNICE				
Anul construirii				1974
Regim de inălţime				S+P+4E
Număr apartamente				60
Suprafaţa construită			1.085,22 mp
Suprafaţa construită desfăşurată		5.426,10 mp
Aria utilă totală				4.396,67 mp
Sistemul constructiv				panouri mari prefabricate în sistem ”fagure”

INDICATORI VALORICI:

Valoarea totală a investiţiei conform devizului general, inclusiv T.V.A.: 	3.043.073,17 lei 
                                                                                                Din care C+M:        2.669.874,22 lei      
			  

INDICATORI MINIMALI, respectiv indicatori de performanță – elemente fizice/capacități fizice care să indice atingerea țintei obiectivului de investiții – și, după caz, calitativi, în conformitate cu standardele, normativele şi reglementările tehnice în vigoare:
· Scăderea anuală estimată a gazelor cu efect de seră (echivalent tone de CO2):    89,21 tone CO2
· Numărul gospodăriilor cu o clasificare mai bună a consumului de energie:        60
· Scăderea consumului anual de energie primară:			                373.044,07 kwh/an
· Scăderea consumului anual specific de energie pentru încălzire:		   93,60 kwh/m2/an
· Scăderea consumului anual specific de energie				   93,60 kwh/m2/an
			  
INDICATORI LA FINALUL IMPLEMENTĂRII PROIECTULUI:
· Nivelul anual estimat al gazelor cu efect de seră (echivalent tone de CO2):         122,99 tone CO2
· Numărul gospodăriilor cu o clasificare mai bună a consumului de energie:        60
· Consumul anual de energie primară:			                                          556.455,68 kwh/an
· Consumul anual specific de energie pentru încălzire:		                              80,6 kwh/m2/an
· Consumul anual specific de energie				                             126,5 kwh/m2/an
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