Anexa 1 la HCL nr.    

INDICATORI TEHNICO – ECONOMICI – FAZA PT
DENUMIRE PROIECT
Reabilitare termică imobil, Str. Mareşal Alexandru Averescu,
nr. 70
AMPLASAMENT
Municipiul Timişoara, Str. Mareşal Alexandru Averescu, nr. 70 TITULARUL INVESTIŢIEI
Primăria Municipiului Timişoara,
Bdul. C.D.Loga, nr.1
BENEFICIARUL INVESTIŢIEI Asociaţia de proprietari, Str. Mareşal Alexandru Averescu,     nr.70
NUMĂR PROIECT
178/3/2017 
DATE TEHNICE
Anul construirii
1989
Regim de inălţime
S+P+4E
Număr apartamente
60
Suprafaţa construită
1.780,00mp Suprafaţa construită desfăşurată
7.234,76 mp 
Aria utilă totală
5.095,66 mp
Sistemul constructiv
panouri mari prefabricate în sistem “fagure”
INDICATORI VALORICI:
Valoarea totală a investiţiei conform devizului general, inclusiv T.V.A.:
3.031.120,21 lei
        Din care C+M:

2.614.198,87 lei
INDICATORI MINIMALI, respectiv indicatori de performanță – elemente fizice/capacități fizice care să indice atingerea țintei obiectivului de investiții – și, după caz, calitativi, în conformitate cu standardele, normativele şi reglementările tehnice în vigoare:
-   Scăderea anuală estimată a gazelor cu efect de seră (echivalent tone de CO2):
83,82 tone CO2
-   Numărul gospodăriilor cu o clasificare mai bună a consumului de energie: 

60
-   Scăderea consumului anual de energie primară:


478.381,96 kwh/an
-   Scăderea consumului anual specific de energie pentru încălzire:


89,60 kwh/m2/an
-   Scăderea consumului anual specific de energie


89,60 kwh/m2/an
INDICATORI LA FINALUL IMPLEMENTĂRII PROIECTULUI:
-   Nivelul anual estimat al gazelor cu efect de seră (echivalent tone de CO2):

125,87 tone CO2
-   Numărul gospodăriilor cu o clasificare mai bună a consumului de energie: 

60
-   Consumul anual de energie primară:


748.001,16 kwh/an
-   Consumul anual specific de energie pentru încălzire:


87,4 kwh/m2/an
-   Consumul anual specific de energie


131,3 kwh/m2/an
PROIECTANT
SC EURODRAFT PROIECT DESIGN SRL
